| # Строение Распределение сбор.узлов В данном справочном разделе излагаются четыре темы: Режим распределения: Наз базе задания или На базе рабочей зоны. Распределение сборочных компонентов на цеховой склад. Временные интервалы. Распределение сборочных компонентов Режим распределения: Распределение сборочных компонентов можно выполнять в одном или двух режимах, которые задаются в поле Обработка операций сеанса Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000): Обработка операций Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000) Наз базе задания Сборочные компоненты распределяются на цеховой склад рабочей зоны для каждого задания на сборку. LN создает кластерные заказы рабочей зоны на линии задание для рабочей зоны На базе рабочей зоны Сборочные компоненты распределяются на цеховой склад для каждого интервала. Компоненты для всех заданий на сборку, которые попадают в каждый интервал, комбинируются и распределяются в совокупности. LN создает отдельный CLSO для каждой рабочей зоны. При генерации заданий и при перерасчете потребностей в материалах учитываются существующие задания на сборку. Как определить к какому цеховому складу детали принадлежат Ваша связь цеховой склад к рабочая зона на линии в поле Склад из сессии Рабочие центры (tirou0101m000). Связать цеховой склад с рабочей зоной можно только в том случае, если соблюдены следующие условия: Использовать цеховые склады в сессии Параметры SFC (tisfc0100s000) выбран. Тип раб.зоны из сессии Рабочие зоны (tiasl1551m000) должен читать Рабочая зона на линии. Временной интервал Размер и количество интервалов определяется двумя факторами: Данными временного интервала. Более подробная информацию в сессии Определение интервала (tiasl1100m000) для большей информации. Можно задать интервалы, которые будут больше, чем планируется в дальнейшем. Если предполагается вносить множество изменений в задания на сборку, необходимо задавать более мелкие интервалы. Поле Временная граница распределения из сессии Параметры Управления сборкой (tiasc0100m000) определяет итоговое время для которого вы планируете. Примечание Необходимо задать интервалы для всей Временной границы распределения. Временная граница распределения Если имеется задание, которое только частично попадает в заданные временные пределы, распределение в ASC не планируется. Распределение сборочных компонентов На базе рабочей зоны В случае обработки операций На базе рабочей зоны, распределение выполняется по интервалу и по каждой рабочей зоне. Все потребности по интервалу и рабочей зоне можно комбинировать. Это в результате приводит к уменьшению количества операций, которые должны были бы выполняться, если бы каждое задание обрабатывалось по отдельности. Совокупные потребности в распределенных сборочных компонентах регистрируются в кластерном заказе рабочей зоны (CLSO). CLSO передаются в пакет Управление запасами. Складирование Просмотреть совокупные потребности в распределенных сборочных компонентах можно в сеансе Кластерный заказ рабочей зоны - Потребность в сборочных компонентах (tiasc7140m000). Кластерный заказ рабочей зоны - Потребность в СК (tiasc7140m000) Связанные темы Обзор управления сборкой Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Расчет затрат по заданию на сборку Списание по план-базису для сборки Загрузка рабочих зон на линии Задания на сборку |