| # Типовое изделие - Установки для генерации данных (tipcf3101m000) Используйте этот сеанс чтобы. поддержки данных, определяющих, как система LN генерирует данные типового изделия. Можно в общем определить данные изделия, создаваемые при конфигурации варианта исполнения. Данные изделия могут быть в общем скомпилированы из фиксированных кодовых элементов или значений опций для свойств продукта. Можно задать данные для полей изделия - кода изделия, описания, материала и т.д. Можно управлять возможной структурой кода изделия для варианта исполнения с использованием ограничений. Можно также в общем определить другие данные изделия. Если система LN должна генерировать идентифицирующий код изделия, необходимо выбрать флаг Идентифицирующий Код Изделия в сеансе Параметры Конфигурации продукта (tipcf0100m000). Если система LN должна использовать код изделия, дополненный порядковым номером, этот флаг выбирать не следует. Примечание Созданные данные изделия используются при генерации структуры для проекта или бюджета варианта исполнения в сеансе Генерация структуры проекта для варианта исполнения (tipcs2220m000). Связанные темы Определение модели продукта Процедуры PCF Типовое Изделие Код типового изделия, к которому применяются свойства продукта. Типовое изделие - это изделие, которое существует в множестве вариантов исполнения. Примечание Код изделия, который нужно выбрать, должен быть заранее определен в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000). Поле изделия Поле изделия, для которого задаются настройки для генерирования данных. LN генерирует эти данные изделия при конфигурации вариантов исполнения. Можно в общем идентифицировать код изделия, создаваемый при конфигурации вариантов исполнения. Код изделия, в общем, может быть скомпилирован из фиксированных кодовых элементов и/или значений опций для свойств продукта. Используя ограничения, можно управлять возможной структурой кода изделия для варианта исполнения. Тем же способом можно в общем определить другие данные изделия. Если система LN не может распознать описание опции, значение опции автоматически добавляется к описанию опции. Свойства продукта должна быть заключена в скобки ([...]) в строках текста и в текстовых блоках, так же, как в формулах ограничений. Допустимые значения Можно определить данные для следующих полей в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000): Изделие Описание Материал Размер Стандарт Текст изделия. Текст изделия может быть определен как полностью типовой текст. Этот текст может состоять из отдельных текстовых строк, значений опции для свойств и текстовых блоков. Как в отдельных текстовых строках, так и в текстовых блоках свойства продукта можно ввести как переменные. Затем конфигуратор продукта или генератор продукта автоматически подставляет эти переменные для описания выбранного значения опции. Введите знак < в первой позиции каждой строки текста, если текст предназначен исключительно для внутреннего пользования. Введите >, если строки текста должны быть напечатаны исключительно на внешних документах. Группа изделий Вес Тип продукции Класс продукции Ассортимент продукции Код выборки Сигнал изделия Можно также определить данные для следующего поля в сеансе Изделия - Продажи (tdisa0501m000): Стат. группа продаж Порядковый номер По умолчанию система LN воспроизводит последний использованный номер плюс 10; т.е. создается последовательность 10, 20, 30 и т.д. Система кодирования, используемая для типовых изделий, является свободной. Однако, следует принять эти значения по умолчанию, поскольку промежуточные номера важны, когда добавляются данные типового изделия, например путем ввода номера 15 между уже существующими номерами 10 и 20. Строка текста Код языка для записи текста языка. Выберите код языка через зум в сеансе Языки интерфейса (ttaad1510m000). Строка текста Номер строки текста для записи текста изделия. От позиции Введите первую позицию данных изделия, которое в хотите определить как типовое изделие. До позиции Конечная позиция поля типового изделия. Описание Описание, которое должно появиться в указанных позициях в поле типового изделия во время конфигурации варианта исполнения. Оно идентифицируется посредством буквенно-цифрового кода или текста. Если вводится фиксированное описание, больше нельзя заполнять поле свойства и наоборот. Имеется два способа генерации данных типового изделия С помощью указанного фиксированного описания. С помощью опций свойства для варианта исполнения. Генерация фиксированного описания для данных изделия может быть зависимой от выбора опций свойства для варианта исполнения. При необходимости можно также ввести код идентификации ограничения. Свойств.Продукта Свойство продукта можно ввести как параметр для данных типового изделия только, если поле Описание пустое. Свойство продукта, которое нужно ввести, должно быть заранее определено в сеансе Свойство продукта (tipcf0150m000). Генерация переменного описания для поля изделия может быть зависимой от выбора опций свойства для варианта исполнения. Можно также заполнить поле Код ограничения если требуется. Текстблок Если этот флаг установлен,, блок текста присутствует в качестве части блока текста типового изделия. Можно воспроизвести или поддержать этот блок текста, щелкнув курсором по этому полю или щелкнув по кнопке менеджера текстов. Если этот флаг сброшен,, блок текста не присутствует в качестве части текста типового изделия. Код ограничения Код ограничения, который нужно ввести, должен быть заранее определен в сеансе Конфигурируемое изделие - ИД ограничений (tipcf2101m000). Код ограничения вводится только тогда, когда этот код также записывается в сеансе Конфигурируемое изделие - Ограничения (tipcf2110m000). Если запускается сеанс Конфигурируемое изделие - Ограничения (tipcf2110m000), тогда, затем, можно непосредственно определять ограничения по типовому изделию. Если делается так, система LN выдаст запрос на создание нового кода ограничения, если код не был введен ранее. С помощью раздела ограничения Подстановка параметров, можно записать, при каких условиях данные типового изделия должны включаться в данные конкретного варианта исполнения изделия. |