| # Доступная мощность (tsspc4120m000) Используйте этот сеанс чтобы определения деталей доступной мощности инженера обслуживания. Связанные темы П роцесс группового планирования Задание данных гр. планирования Распределение ресурса по группе планирования Процесс планирования территории Общее Доступная мощность Уникальный идентификатор изделия. Описание Описание или название кода. Последовательность Порядковый номер доступной мощности. Ресурс Ресурс Тип ресурса, для которого задается доступная мощность. Допустимые значения Тип ресурса Примечание LN показывает предупреждающее сообщение, если используется существующий или существующий моделированный пользователь. По умолчание, это поле имеет значение Моделирование. Номер работника Уникальный идентификатор выбранного работника. Примечание Это поле активно, если поле Ресурс установлено в значение Работник. Имя работника Имя работника. Примечание Это поле активно, если поле Ресурс установлено в значение Работник. Мощность Определить мощности Метод для определения мощности инженера обслуживания. Допустимые значения Определить мощность Примечание Можно определить мощность вручную, только если поле Ресурс имеет значение Моделирование. Можно определить мощность по календарю работника, только если поле Ресурс имеет значение Работник. Календарь Календарь работника. Примечание Для определения Календаря работника используется сеанс Работники - Общие данные (tccom0101m000) Это поле показывается, только если поле Определить мощности имеет значение Календарь работника Описание Описание или название кода. Тип доступности Код типа доступности. Описание Описание или название кода. Диапазон календаря работника Диапазон дат, используя которые можно планировать мощность инженера обслуживания. Это поле показывается, только если поле Определить мощности имеет значение Календарь работника Диапазон календаря работника. Диапазон дат, используя которые можно планировать мощность инженера обслуживания. Это поле показывается, только если поле Определить мощности имеет значение Календарь работника Мощность (дней) Число дней, когда ресурс доступен внутри текущего плана территории. Примечание Это поле активно, только если поле Определить мощности установлено в значение Вручную. Единица Единица, в которой выражена мощность. Рабочее время в день Рабочее время в день для инженера Единица Единица, в которой выражено рабочее время. Мощность Общая доступная мощность инженера обслуживания. Примечание Если поле Определить мощности установлено в значение Вручную, LN рассчитывает мощность путем умножения Мощности в днях на Рабочее время в день. Если поле Определить мощности установлено в значение Календарь работника, LN рассчитывает мощность из Календаря работника вместе с типами доступности и диапазоном дат из заголовка планирования территорий. Единица Единица, в которой выражена мощность. Местонахождение ресурса Местонахождение ресурса Адрес, где находится ресурс. Примечание Если Тип мощности - Работник, тогда LN по умолчанию будет использовать код адреса работника. Если адрес не может быть определен, LN по умолчанию возьмет адрес подразделения обслуживания, к которому принадлежит работник. Адрес работника Адрес работника Адрес работника Адрес работника Адрес работника Адрес работника Исп.опорную точку Если этот флаг установлен, опорная точка учитывается при расчете мощности. Фиксированный центр притяжения Если этот флаг установлен, и опорная точка доступна с корректными координатами GPS, LN учитывает эту точку как пункт расчета для всех расчетов. Если этот флаг установлен, и опорная точка не определена, то GPS координаты определяются случайным образом внутр области всех требуемых мощностей и первый пункт калькуляции считается как пункт калькуляции для всех последующих калькуляций. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Исп.опорную точку. Если этот флаг не установлен, LN изменяет пункт калькуляции для соблюдения баланса между доступными и требуемыми мощностями. Широта GPS (WGS84) Широта GPS координат опорной точки Примечание Это поле активно, если выбран флаг Исп.опорную точку. Долгота GPS (WGS84) Долгота GPS координат опорной точки Примечание Это поле активно, если выбран флаг Исп.опорную точку. Территория Территория Территория ресурса Описание Описание или название кода. Рассчитанная мощность Объем работ (Основано на местонахождении) Общий объем работ основанный на местонахождении, назначенном текущей мощности. Объем работ (Основано на центре притяжения) Общий объем работ основанный на центре притяжения, назначенном текущей мощности. Время командировки (Основано на местонахождении) Общее время командировки, основанное на местонахождении ресурса, назначенное инженеру обслуживания. Примечание Если местонахождение ресурса не определено, поле имеет значение '0'. Время командировки (Основано на центре притяжения) Общее время командировки, назначенное инженеру обслуживания. Если выбран флаг Фиксированный и опорная точка задана, LN рассчитывает время командировки, исходя из опорной точки. Свободная мощность (Основано на местонахождении) Рассчитанная свободная мощность инженера обслуживания.
    Свободная мощность = Доступная мощность - Назначен объем работ - Время командировки.
Свободная мощность (Основано на центре притяжения) Рассчитанная свободная мощность инженера обслуживания.
    Свободная мощность = Доступная мощность - Назначен объем работ - Время командировки.
... Перенумерация Установка мощности высокого уровня Детали работн.по обслуж. Детали календаря Перерасчет |