| # Контроль входа/выхода Контроль входа/выхода служит для отслеживания эффективности работы вашего оборудования или рабочих центров. Можно сравнить фактический вход с запланированным входом, чтобы обнаружить случаи, когда объем работы недостаточен для рабочего центра или механизма, что приводит к низкой продуктивности. Можно сравнить фактический выход с плановым выходом, чтобы заметить проблемы в рабочих центрах или неполадки механизмов. Данные контроля входа/выхода Разница между входом и выходом называется ожиданием, можно использовать контроль входа/выхода для сравнения фактического ожидания с запланированным ожиданием. Эта разница называется отклонением ожидания. Также можно задать требуемое ожидание (в поле Требуемое ожидание сеанса Рабочие центры (tirou0101m000)) и сравнить его с фактическим ожиданием. Желаемое отклонение ожидания - это фактическое ожидание минус требуемое ожидание. При помощи контроля входа/выхода можно также оценить такой параметр, как отношение выхода к загрузке. Использование контроля входа/выхода Установите подходящие параметры в сеансе Параметры SFC (tisfc0100s000): Метод обновления данных входа/выхода определяет, в чем выражен заданный период- в неделях или в днях. Число периодов для генер.данных входа/выхода определяет сколько дней или недель в заданном периоде. Флаг Включать частичные завершения (умолч) определяет, должна ли LN учитывать частично завершенные операции маршрута при расчета значений входа/выхода. Этим флагом задается состояние по умолчанию для флага в сеансе Генерация контроля входа/выхода РЦ (tisfc3210m000) и в сеансе Генерация данных контроля входа/выхода механизма (tisfc3220m000), в котором эту настройку можно изменить. Задайте рабочие центры, для которых вы хотите просмотреть данные входа/выхода, как критические. Выберите флаг Критич.вОсновн.планир. для рабочего центра в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000). Используйте сеансы Генерация контроля входа/выхода РЦ (tisfc3210m000) и Генерация данных контроля входа/выхода механизма (tisfc3220m000) для генерации данных. Данные рабочего центра можно увидеть в сеансе Контроль входа/выхода рабочего центра (tisfc3510m000), а данные для механизма - в сеансе Контроль входа/выхода механизма (tisfc3520m000). Вы можете показать данные графически с помощью сеансов Диаграмма контроля входа/выхода рабочего центра (tisfc3710m000) и Диаграмма контроля входа/выхода механизма (tisfc3720m000). Когда вам больше не требуются данные вход/выхода, вы можете удалить их с помощью сеансов Удаление контроля входа/выхода РЦ (tisfc3212m000) и Удаление контроля входа/выхода механизма (tisfc3222m000) Общие рабочие центры В сеансах печати и диаграмм можно выбрать создание отчетов для общих рабочих центров: Для каждого первичного рабочего центра в отчет добавляются данные всех его вторичных рабочих центров. Для каждого вторичного рабочего центра печатаются данные этого рабочего центра в его компании. Примечание Вы не можете видеть данные общих рабочих центров в сеансах Контроль входа/выхода рабочего центра (tisfc3510m000) и Контроль входа/выхода механизма (tisfc3520m000). Связанные темы Общие рабочие центры Производственные заказы - функциональный обзор Планирование запасов (INP) |