| # Тесты характеристики (qmptc0105m000) Используйте этот сеанс чтобы показа тестов, которые используются для проверки характеристик. Можно использовать множество тестов для контроля одной комбинации аспекта и характеристики. Связанные темы Создавать и/или изменять тесты можно в подробном сеансе. Основные данные устанавливаются для проверки Аспект Часть изделия. Например, болт может содержать такие аспекты, как головка и резьба. Аспект может содержать одну или несколько характеристик. Например, головка может иметь диаметр и длину, а резьба может иметь диаметр и цвет. Характеристика Ссылка на определённое качество или отличительный признак изделия или части/компонента изделия. Например, диаметр, длина, вес. Тест Испытание или проверка определенных характеристик. Можно прикрепить несколько тестов к одной характеристике. Ед-ца теста Единица, которая относится к тесту. Например, метр, литр или килограмм. Тип результата Доступны следующие типы результатов: Стандарт теста Стандарт, обычно используемый для теста. Например, стандарт DIN. Деструктивный Если этот флаг установлен,, тест является разрушающим и изделие не может быть использовано после проверки. Если этот флаг сброшен,, то тест не является разрушающим и изделие может быть использовано после тестирования. Квалификация Конкретные знания или технический опыт, который должен иметь инженер для выполнения работ. Например, знание электричества, специального оборудования и так далее. Участок тестирования Физическое местоположение, где производятся тесты. Работник Работник, выполняющий тестирования данной характеристики. Инструмент Инструмент, который используется при контроле качества для измерения определенных показателей (характеристик) изделия. Пример
Контрольно-измерительный прибор | измеритель pH фактора
Характеристика | значение pH
Описание Описание или название кода. Группа инструментов Код группы инструментов. Группа инструментов с похожими характеристиками. Описание Описание или название кода. Номер инструмента Номер инструмента, который может использоваться для отслеживания инструмента. |