| # Измерения единиц обработки, пример B Этот пример описывает измерения единиц обработки со структурой единиц обработки, в которой родитель не имеет упаковочного изделия, а дочерние имеют различные упаковочные изделия. Родительская единица обработки HU00C не имеет упаковочного изделия. У единицы обработки HU00C имеется 12 дочерних единиц обработки, и у каждой из них - пользовательское внутреннее упаковочное изделие типа Коробка. Измерения упаковочных изделий следующие:
Измерения | Коробка | Коробка А | Коробка B
--- | --- | --- | ---
Ширина | 0.2 м | 0.1 м | 0.25 м
Глубина | 0.5 м | 0.25 м | 0.5 м
Высота | 0.1 м | 0.05 м | 0.2 м
Площадь | 0.1 м2 | 0.025 м2 | 0.125 м2
Объем | 0.01 м3 | 0.00125 м3 | 0.025 м³
В этом случае расчет измерений будет следующий: Ширина Для родительской единицы обработки вычисляется суммарная ширина внутренних упаковочных изделий дочерних единиц обработки. Тип упаковочных изделий дочерних единиц обработки - Коробка, поэтому суммарная ширина упаковочных изделий дочерних единиц обработки 12 * 0,2 м = 2,4 м2. Глубина Для родительской единицы обработки в качестве глубины берется значение глубины внутреннего упаковочного изделия для отдельной дочерней единицы обработки. Глубина внутреннего упаковочного изделия типа Коробка составляет 0,5 м. Поэтому глубина родительской единицы обработки будет 0,5 м. Высота Для родительской единицы обработки в качестве высоты берется высота внутреннего упаковочного изделия отдельной дочерней единицы обработки. Глубина внутреннего упаковочного изделия типа Коробка составляет 0,1 м. Поэтому высота родительской единицы обработки 0,1 м. Площадь В качестве площади основания родительской единицы обработки берется сумма площадей оснований дочерних единиц обработки. В данном примере у родительской единицы обработки 12 дочерних единиц обработки, поэтому площадь основания родительской единицы обработки рассчитывается как 12 * 0,1 м2 = 1,2 м2. Объем В качестве объема родительской единицы обработки берется сумма объемов дочерних единиц обработки. В данном примере у родительской единицы обработки 12 дочерних единиц обработки, поэтому объем родительской единицы обработки рассчитывается как 12 * 0,01 м3 = 0,12 м3. |