| # Изменение КСИ - полуавтоматическая процедура Если вы хотите изменить и утвердить СИ для конструкторской единицы (К-единицы), вы можете воспользоваться одним из трех способов: Изменить и утвердить КСИ вручную. Подробнее - в разделе Изменение КСИ - ручная процедура. Изменить и утвердить КСИ при помощи массового изменения СИ (МИС). См. раздел Изменение КСИ - автоматическая процедура. Внести изменения в КСИ вручную и утвердить КСИ при помощи МИС. Эта процедура описана ниже. Шаг 1. Конструкторская единица (tiedm0110m000) Задайте новую К-единицу в сеансе Конструкторская единица (tiedm0110m000) или передайте существующее производственное изделие в Управление конструкторскими данными (EDM) при помощи сеанса Копирование цеховой ПСИ в КСИ (tiedm0205m000). Если вы хотите выполнить процедуру утверждения для К-единицы, выберите флаг Управл. CHM в сеансе Конструкторская единица (tiedm0110m000). Следует воспользоваться Управление изменениями в Управление данными (ODM) чтобы выполнить процедуру утверждения. Однако процедура утверждения на уровне МИС (см. шаг 2) имеет более высокий приоритет, чем процедура утверждения уровня К-единицы. Шаг 2. Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000) Определите новое МИС в сеансе Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000). Если вы вручную связываете редакции К-единицы с МИС в полуавтоматической процедуре EDM, следует выключить флаг Автомат.создание КСИ в подробном сеансе Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000). Дата, указанная в поле Дата Действия для Редакций Созданных этим МИС- эта дата вступления в действие связи редакций с МИС после завершения МИС. Если вы хотите выполнить процедуру утверждения для МИС, выберите флаг Контроль CHM в сеансе Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000). Следует воспользоваться Управление изменениями в Управление данными (ODM) чтобы выполнить процедуру утверждения. Состояние флага Контроль CHM в этом сеансе имеет более высокий приоритет, чем настройка флага Управл. CHM для К-единицы в сеансе Конструкторская единица (tiedm0110m000). Шаг 3. Редакция К-единицы (tiedm1100m000) Выберите К-единицу, для которой требуются изменения, в сеансе Конструкторская единица (tiedm0110m000) и запустите сеанс Редакция К-единицы (tiedm1100m000) в меню соответствующий. Для К-единицы будет задана новая редакция. Статус редакции - В разработке. Шаг 4. Конструкторская СИ (tiedm1110m000) Выберите редакцию К-единицы в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000) и запустите сеанс Конструкторская СИ (tiedm1110m000). Теперь можно вручную задать или изменить КСИ. Нужно повторять шаги 3 и 4 до тех пор, пока не будут созданы все нужные редакции для К-единиц и выполнены все необходимые изменения КСИ. Шаг 5. К-единица по МИС (tiedm3122m000) Выберите МИС и запустите сеанс К-единица по МИС (tiedm3122m000). В этом сеансе можно вручную связать К-единицы и их редакции с МИС. После сохранения связанных К-единиц можно будет просматривать даты вступления в действие редакций в поле Дата Действия Новой Редакции. Эта определяется в детальном сеансе Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000). Подробнее см. шаг 2. Шаг 6. МИС утвержд.конструктор. Если вы выполнили изменения в КСИ и связали К-единицы с МИС, можно утвердить редакции для конструирования. Для этого выберите МИС в сеансе Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000) и нажмите МИС утвержд.конструктор. в меню соответствующий. Статус МИС изменится на Утверждено конструктором, что означает, что утверждены связанные с МИС редакции. Шаг 7. Контроль CHM Если К-единица или МИС управляется CHM, т.е. выбран флаг Контроль CHM для К-единицы или МИС, следует сначала завершить процедуру утверждения в Управление данными (ODM). Иначе вы не сможете утвердить МИС для производства, как описано на следующем шаге. Шаг 8. Утверждение для производства Утвердите МИС для производства. Выберите МИС в сеансе Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000) и нажмите Утверж. МИС для производ. в меню соответствующий. Статус МИС изменится на Утверждено технологом. При утверждении МИС система задаст вам вопрос: Генерировать данные копирования КСИ для этой МИС?. Если вы нажмете Нет, следует запустить сеанс Генерация данных копирования КСИ по МИС (tiedm3235m000) на шаге 10. Если вы нажмете Да, сгенерируются данные копирования КСИ, таким образом вы можете пропустить шаг 10. Шаг 9. Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000) Если редакция КСИ создана впервые, следует указать, для какого (производственного) изделия (изделий) предназначена редакция. Выберите редакцию в сеансе Редакция К-единицы (tiedm1100m000) и нажмите Отношения в меню соответствующий. Запускается сеанс Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). В этом сеансе можно задать изделия, связанные с К-единицами. Это могут быть существующие изделия, выбранные из сеанса Изделия - Общие данные (tcibd0501m000), или новые изделия, для которых вы вводите название. Шаг 10. Генерация данных копирования КСИ по МИС (tiedm3235m000) Выберите МИС в сеансе Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000) и нажмите Генерация данных копирования КСИ по МИС в меню соответствующий. Запустится сеанс Генерация данных копирования КСИ по МИС (tiedm3235m000). Вам нужно будет ввести диапазон МИС. Если вы нажмете Создание, данные КСИ для редакций, связанных с МИС, будут скопированы в буфер. Если нужно, внесите изменения при помощи сеанса Данные копирования КСИ (tiedm1120m000), который можно запустить из сеанса Отношение Конструкторская единица - Изделие (tiedm1101m000). Шаг 11. Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000) Выберите МИС в сеансе Массовое изменение СИ (МИС) (tiedm3110m000) и нажмите Завершение конструкторских данных в меню соответствующий. Запустится сеанс Завершение конструкторских данных (tiedm3240m000). КСИ для К-единиц, связанных с МИС, копируются в (новые) производственные изделия. Шаг 12. Архивирование конструкторских данных (tiedm1250m000) Если нужно, можно заархивировать данные К-единицы в сеансе Архивирование конструкторских данных (tiedm1250m000). Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Изменение КСИ - автоматическая процедура Конструкторские единицы Копирование К-единиц в изделия Конечная обработка конструкторских данных Конструкторские СИ Использование модификаций в EDM |