| # Генерация потребностей в критических материалах При генерировании производственного плана необходимые для его выполнения критические компоненты записываются как потребности в критических материалах. В сеансе Основной план изделия (cprmp2101m000) эти потребности можно увидеть как зависимый материальный спрос. Компонент считается критическим материалом для производства изделия при выполнении следующих условий: Компонент указан в спецификации критических материалов (СКМт) изделия (см. сеанс Спецификация критических материалов (cprpd3120m000)). Первая дата, на которую имеется мощность в плановом периоде, в который попадает запланированная поставка (или, если такой даты нет, первый день планового периода), должна находиться между датой вступления в действие и датой истечения срока использования для критического компонента в СКМт изделия. Как правило, потребности в критических материалах генерируются при обновлении основного плана изделия (см. раздел Ведение основного плана изделия). (Однако если вы пользуетесь сеансом Инициализировать, сместить и обновить сценарии (cprpd4200m000), можно запретить генерирование потребностей.) Поскольку процесс производства занимает заметное время, планирование потребностей в критических материалах должно быть выполнено раньше поставки конечного изделия на некоторый отрезок времени. Если предположить, что поставка конечного изделия равномерно распределена по плановому периоду, потребность в материалах сдвигается в прошлое на величину опережения цикла, указанную в СКМт конечного изделия. Логика опережения СКМт Система LN учитывает отношение типа родительское изделие/компонент при пересчете зависимого спроса для критических изделий. В результате система LN планирует различные количества по спецификации критических материалов (СКМт) в каждом плановом периоде. Преимущество такого подхода в том, что вам не нужно ждать выполнения производственного плана в течение всех периодов, по которым распределен зависимый спрос. Процесс сдвига при планировании критических компонентов следующий: Создание производственного плана для родительского изделия. Опережение цикла родительского изделия в плановые периоды и распределение значения прогнозируемого спроса по доступным плановым периодам. Округление прогнозируемого спроса до единиц родительского изделия в соответствии с набором единиц, заданных для родительского изделия в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Умножение на каждое количество критических компонентов из СКМт родительского изделия. Округление (критического) зависимого спроса в соответствии с набором единиц компонента. Дата начала потребности в критическом материале рассчитывается как дата начала планового периода минус опережение цикла (в рабочих днях). Аналогично, дата окончания для потребности рассчитывается как дата окончания планового периода минус опережение цикла (в рабочих днях). Период, заданный при помощи дат начала и окончания материальных потребностей, может перекрываться более чем с одним плановым периодом. В этом случае требуемое количество распределяется по этим плановым периодам пропорционально доступным мощностям (в соответствии с календарем компании) в каждый плановый период. Для каждой комбинации исходного планового периода и требуемого планового периода записывается отдельная потребность в критических материалах. Потребности в критических материалах можно увидеть в сеансе Потребности в критических материалах (cprmp2505m000). Источник потребности в критических материалах также указан в сеансе Потребности в критических материалах (cprmp2505m000). Примечание Чтобы гарантировать, что при разузловании зависимого спроса критических изделий происходит распределение по нужным складам, склад следует указывать в строке СКМт. Система LN автоматически использует склад, заданный для изделия в строке СИ в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000), или склад, заданный для изделия в сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000), если не удается найти склад в строке СИ. В Общие данные происходит разбиение ДКО и зависимого спроса основного изделия для плановых единиц, имеющих тот же кластер, что и склад, заданный в спецификации критических материалов основного изделия. Связанные темы Генерирование критических потребностей Ведение основного плана изделия Генерирование потребностей в критических мощностях |