| # Моделирование и создание очередностей (tiasl4200m000) Используйте этот сеанс чтобы создания последовательности заданий на сборку для сборочной линии. Связанные темы Обзор управления сборкой Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Модификации рабочей зоны и задания рабочей зоны Расчет затрат по заданию на сборку Списание по план-базису для сборки Загрузка рабочих зон на линии Задания на сборку Опции очередности Опции очередности Выбор метода улучшения. LN только улучшает очередность для участка, выбранного в поле Опорный участок. Также можно установить флаг Проверка соседей, чтобы улучшить очередность для участка. Локальное улучшение Если этот флаг установлен, LN только улучшает очередность для участка, выбранного в поле Опорный участок. Также можно установить флаг Проверка соседей, чтобы улучшить очередность для участка. Глобальное улучшение Если этот флаг установлен, LN улучшает очередность для всех участков, выбранных в данном сеансе. Проверка соседей Если этот флаг установлен, LN в процессе улучшения учитывает участки, расположенные непосредственно перед и после указанных участков. Это приводит к очередности, переводимой в соседние участки, что означает, что изменения очередности могут быть выполнены. Данный флаг может быть установлен, если установлен флаг Локальное улучшение. Если установлен флаг Глобальное улучшение, LN автоматически устанавливает текущий флаг. Подтв.последов. Если этот флаг установлен, очередность, которую генерирует LN автоматически подтверждается. Задания в очередности смещаются и рассчитываются данные планирования для заказов ASC, такие как время начала участка и время окончания участка. Если этот флаг сброшен,, можно подтвердить очередность при нажатии на кнопку Подтверждение, после того, как выбран номер запуска созданной ранее очередности. Опции смещения Опции смещения Выбор опции для расчета смещения. Допустимые значения Опции смещения Связанные темы Смещение заданий рабочей зоны Ручное движение Задания на сборку Исходная дата начала Эта дата по умолчанию определяется из План.время начала первой позиции на последнем участке сборочной линии. Примечание Если дата в прошлом, то она исправляется на текущую дату и время + 5 минут, или на первое доступное рабочее время в календаре. Связанные темы Обзор управления сборкой Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Задания на сборку (Пере)план.дату начала Дата, которую вы хотите использовать в качестве новой точки отсчета для планирования следующего задания на сборку на линии. Примечание Перепланированная дата начала должна быть в будущем. Если дата в прошлом, то она исправляется на текущую дату и время + 5 минут, или на первое доступное рабочее время в календаре. Связанные темы Обзор планирования сборки Выбор последоват. Сбороч. линия Сборочная линия, на которой нужно создать очередность. Опорный участок Первый участок в очередности, которая (очередность) создана при помощи LN. Примечание Участок, для которого были заданы параметры в сеансе Параметры переопределения/очередности (tiasl4110m000). Если упорядочивается несколько участков, система LN сначала упорядочивает опорный участок. Этот участок копируется в другие участки диапазона, и затем участки упорядочиваются. Упорядочивание на основе опорного участка обрабатывается различно в зависимости от порядкового номера метода улучшения, который выбирается: Если опция Локальное улучшение выбрана, только опорный участок будет улучшен и упорядочен. Если опция Глобальное улучшение выбрана, диапазон участков для улучшения должен содержать опорный участок. Опорный участок используется для определения откуда процесс улучшения начинается. Примечание Необходимо очень осторожно выбирать участок, который является представительным для вашей сборочной линии. Можно моделировать очередности на сборочной линии, используя разные участки в качестве опорного участка, чтобы выяснить, что дает наиболее эффективную очередность. Участок лин. Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Плановая дата выхода Фактическая дата выхода с линии новых заданий, которые учитываются и добавляются в последовательность в процессе создания очередности. LN всегда учитывает ранее упорядоченные задания, независимо от диапазона дат, указанных в этом поле. . Временная граница порядка Если этот флаг установлен, временная граница должна быть определена для этой очередности сборочной линии. Однажды заполненная, дата рассчитывается и показывается. Примечание Если в упорядочивании временная граница определена, перепланирование запланированных заданий на сборку раньше определенной даты не возможно. Связанные темы Горизонты и Временные границы Игнорировать правила во временной границе Если этот флаг установлен, механизм формирования очередности не возмещает любые нарушенные правила линий, определенных позднее даты очередности поля временная граница. Если этот флаг сброшен, и очередность на линии нарушает правила линии в ближайщем будущем, механизм формирования очердности возмещает эти нарушения позднее временной границы очередности. Пример На сборочной линии есть очередность, в которой одна из 12 изготовляемых машин со специфичным покрытием. Существует приказ для выполнения этих требований, что первые 15 машин в очередности должны быть со специфичным покрытием. Временная граница очередности определена, таким образом все 15 машин находятся в пределах этой временной границы, соответственно эти машины не могут быть перепланированы, но расчет затрат будет выполнен. Если этот флаг сброшен, LN возмещает не при помощи планирования любых других машин, которые требуют специального покрытия, для следующих 180 машин (15*12) соответственно временная граница позади для избежания высоких штрафных затрат из-за нарушения правила. Если этот флаг установлен, после прохождения временной границы, новая очередность с другим отношением может быть создана. Связанные темы Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой Горизонты и Временные границы Качество последовательности Номер задания Идентификационный номер запуска последовательности. Для просмотра результатов других номеров запуска, нажмите кнопку Вверх или Вниз. Штрафные затраты Теоретические затраты, которые могут быть понесены в случае невыполнения правил на сборочной линии. Преобразуемый Определяет, передаваема ли очередность между различными участками сборочной линии. Прогресс очередности Инициализировать очередность Значение в этом поле показывает, очередность инициализирована или нет, путем добавления нового задания на сборку для сделанной в этом сеансе выборки. Начальные штрафные затраты Штрафные затраты очередности до выполнения оптимизации. Выбранная очередность Номер запуска выбранного запуска. Генерировать Создает очередность. Оценить Печатает отчет, показывающий очередность заданий и комбинации опций задания для каждого участка выбранного номера запуска. Подтверждение Постоянно запоминает очередность заданий выбранного запуска. Параметры Запускает сеанс Параметры переопределения/очередности (tiasl4110m000). Сообщения Показывает сообщения об ошибках и предупреждениях. Вверх Нажмите для просмотра результатов предыдущего запуска. Вниз Нажмите для просмотра результатов более позднего запуска. |