| # Расширенные проверки ВКО Расширенные проверки ВКО используются для исследования возможности производства дополнительного количества изделий, сверх запланированного. Расширенные проверки ВКО применяются в том случае, если стандартного ДКО плановой единицы не хватает для покрытия спроса. В Планирование предприятия существует два типа расширенных проверок ВКО: Проверка компонентного ВКО Проверка мощностного ВКО Эти проверки можно разрешить или запретить в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). В сеансе Обработка ДКО (cprrp4800m000) вы можете временно отключать определенные проверки. Компонентное ВКО Проверка ВКО компонентов для плановой единицы включает в себя полную проверку ВКО для всех компонентов изделия с выбранным флагом Критическое в ВКО в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). В зависимости от ситуации и от типа изделия система LN учитывает одну из следующих спецификаций для выполнения проверки ВКО компонентов: Спецификация критических материалов (СКМт): если у изделия есть основной план изделия. Спецификация материалов (СИ): если система LN выполняет проверку ВКО компонентов в рамках горизонта заказа. Изделие не является типовым изделием. Типовая СИ: если изделие является типовым. Система LN сначала конфигурирует заказанное изделие при помощи типовой СИ, а затем выполняет проверку ВКО компонентов с учетом компонентов заказной СИ. Для каждого компонента, критического в ВКО, выполняется полная проверка ВКО. В эту проверку могут входить различные типы проверок ДКО и ВКО, в зависимости от настроек сеанса Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Заметьте, что может потребоваться многоуровневая проверка, при которой система LN также проверит и компоненты нижних уровней. Примечание Проверка компонентного ВКО игнорирует спецификацию, независимо от значения поля Распространение разметки спроса в сеансе Спецификация изделия (tibom1110m000). Система LN просто допускает, что доступно все ДКО компонентов. Мощностное ВКО Проверка ВКО мощностей для плановой единицы - это проверка мощности каждого ресурса из спецификации критических мощностей изделия, помеченного как критическое в ВКО. Комбинации проверок Расширенные совокупные проверки ВКО: Для изделий проверяется совокупная доступность в определенный плановый период (с учетом будущего дефицита). Для ресурсов проверяется мощность вплоть до определенного планового периода (с учетом будущего дефицита). Обратите внимание на случаи одновременного использования проверок компонентов и мощностей для изделия. Если обе проверки оказываются успешны (обнаружено достаточное количество доступных компонентов и достаточные доступные мощности), это вовсе не обязательно означает, что периоды доступности компонентов и мощностей совпадают во времени. Часть периода доступности мощностей может приходиться на то время, когда недоступны необходимые компоненты. Связанные темы Типы проверок ДКО и ВКО Компонентное ВКО Мощностное ВКО Компонентное и мощностное ВКО для кластеров |