| # Просмотр структур вариантов исполнения Структура варианта исполнения определяет структуру конкретного сконфигурированного изделия путем указания отношений между этим изделием и типовыми изделиями и инженерными модулями, составляющими это изделие. У типовых подизделий также могут присутствовать собственные подизделия и/или инженерные модули. Уровень под инженерным модулем указывается в виде выровненных сборочных компонентов, которые появляются в сеансе Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000). Структура варианта исполнения создается в следующие моменты: Когда вариант исполнения вводится и сохраняется, создается структура варианта исполнения, касающаяся отношений между основным изделием и типовыми подизделиями. При выполнении сеанса Генерация структур вариантов исполнения (tiapl3210m000) создается структура варианта исполнения, на основе отношений между основным изделием и инженерными модулями. Учтите, однако, что это происходит только, если не установлен флаг Внешняя структура варианта исполнения в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). Если требуется, то структура варианта исполнения может быть сгенерирована следующими сеансами: Генерация заданий на сборку (tiapl3201m000) Обновление и замораживание заданий на сборку (tiapl3203m000) Типовые изделия и инженерные модули извлекаются из следующих источников: Отношения спецификации изделия (СИ) к типовым полуфабрикатам всегда копируются из шаблона изделия, который задается в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Отношения СИ к инженерным модулям копируются либо из шаблона изделия, либо поставляются внешним источником, что зависит от установки флага Внешняя структура варианта исполнения в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0100s000). Если этот флаг установлен,, отношения СИ к инженерному модулю поставляются из внешнего источника. LN не предоставляет функциональность копирования инженерных модулей из внешнего источника в структуру варианта исполнения. Если этот флаг сброшен,, отношения СИ к инженерному модулю копируются из шаблона изделия, который задается в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000). Информация, которая извлекается из типовой СИ, выбирается на основе модификации варианта исполнения, а также дат начала и окончания действия. Диапазон дат оценивается относительно даты конфигурации продукта, которая находится в деталях сеанса Варианты исполнения (сборка) (tiapl3500m000). Вы можете изменить данные в текущем сеансе, если выполняются следующие условия: Ваша текущая компания определена как основная компания в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Вы работаете в Тест, который также задается в сеансе Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Статуссборки, который показывается в сеансе Варианты исполнения (сборка) (tiapl3500m000)- Открытый. Структуры варианта удаляются, если удаляются соответствующие варианты исполнения. Дополнительную информацию см. в справке по флагу К удалению в деталях сеанса Варианты исполнения (сборка) (tiapl3500m000) или по сеансу Удаление вариантов исполнения (tiapl3200m000). Можно также генерировать структуры вариантов исполнения для конфигурируемых изделий. Можно использовать конфигурируемое изделие для создания структуры изделия, в которой может быть закупаемый конфигурируемый полуфабрикат. Более подробную информацию по снабжению закупаемыми конфигурируемыми изделиями в Управление сборкой см. в: Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка Основных Данных Поставка конфигурируемых изделий в Управление сборкой - Настройка СИ Варианты исполнения - Закупаемые конфигурируемые изделия Связанные темы Обзор планирования сборки |