| # Обновление и замораживание заданий на сборку Задания на сборку обновляются только, если выполняются следующие условия: Сессия Статуссборки в сессии Варианты исполнения (сборка) (tiapl3500m000) это Запланированный. Сессия К удалению флажок снят в подробности Варианты исполнения (сборка) (tiapl3500m000) не выбран. Сессия Запланир.дата выхода в сессии Варианты исполнения (сборка) (tiapl3500m000) предшествует обновить временная граница для выпускающая линия. Временная граница заморозки задается для каждой сборочной линии в деталях сеанса Сборочные линии (tiasl1530m000). Сборочные линии (tiasl1530m000) Статус структуры сбор. линии Статус структуры сборочной линии выпускающей сборочной линии, показываемый в сеансе Сборочные линии (tiasl1530m000) - Актуализированный. Сборочные линии (tiasl1530m000) Актуализированный Изделие имеет следующие характеристики: Тип изделия - Типовое. Типовое Изделие Номерной Существуют данные по заказу изделия. Система заказа изделия - FAS. FAS Если вы выбираете данные в текущем сеансе путем перехода в соответствующие сеансы, то могут быть выбраны только те сборочные линии, варианты исполнения и типовые изделия, которые удовлетворяют этим критериям. Однако временные границы и запланированная дата выхода с линии не влияют на выборки, которые вы можете сделать. Обновление задания на сборку фактически является обновлением заданий рабочей зоны для этого задания. Текущий сеанс также может заморозить задания рабочей зоны, означающее, что изменения в содержании заданий больше не будут автоматически проводиться в эти задания рабочей зоны. Замороженные задания рабочей зоны могут быть изменены только вручную в Управлении сборкой. Управление сборкой Задания рабочей зоны замораживаются при соблюдении следующих условий: Флаг Заморозить выбран. Дата начала участка линии, которая определяется при упорядочивании задания на сборку, попадает во временную границу заморозки участка линии задания рабочей зоны. Временная граница заморозки задается в сеансе Участки линии (tiasl1540m000). Участки линии (tiasl1540m000) Предыдущие участки, то есть, участки ближе к началу сборочной линии, уже заморожены. Задание рабочей зоны упорядочено. Упорядочивание выполняется в Управлении сборкой по заданию на сборку. Управление сборкой Для каждой компании существует отдельное задание на сборку. Для понимания процесса обновления вы должны понимать роль модификаций рабочей зоны (LSV). Задания на сборку формируются из заданий рабочей зоны. Фактически содержащиеся в задании задания рабочей зоны хранятся в модификациях рабочей зоны. LSV хранит сборочн. комп. и операциями которые требуются для определенное раб.зона на лин. LSV могут использоваться повторно, это означает, что LSV могут также использоваться для других заданий на сборку, если этим заданиям на рассматриваемой рабочей зоне требуются такие же сборочные компоненты и операции. Таким образом, LSV уменьшают лишние данные и повышают эффективность. Каждый LSV идентифицируется уникальным кодом. Обновление заданий на сборку является сложным процессом, поскольку должно быть скомбинировано много данных. Схему этого процесса можно обрисовать следующим образом: На основе выборки вариантов исполнения в текущем сеансе генерируются структуры вариантов исполнения. структура варианта исполн. сгенерировано Дальнейшие объяснения можно найти в интерактивной справке данного сеанса Генерация структур вариантов исполнения (tiapl3210m000) подробное объяснение этого процесса. Примечание структура варианта исполнения - . только Сгенерировано Если флаг Внешняя структура варианта исполнения флажок снят в подробности Параметры Планирования сборки (tiapl0500m000). Если этот флаг установлен, LN использует Текущий структура варианта исполнения. Информация по заданию на сборку извлекается из Управления сборкой. Управление сборкой Уже замороженные участки линии не учитываются для обновления задания на сборку. Неупорядоченные задания рабочей зоны не могут быть заморожены. Для заданий рабочей зоны, которые не заморожены, должны быть извлечены коды модификаций рабочей зоны. Просматривается структура линии, начиная от конца выпускающей линии, и до начала поставляющей сборочной линии. При просмотре структуры линии определяются сборочные компоненты и операции, относящиеся к инженерному модулю. Эта информация используется для сбора данных для сравнения и/или создания модификаций рабочей зоны (LSV). Эта информация берется из выравнить эта информация берется из выровненных сборочных компонентов и операций, и оценивается на основе дат и единиц действия. Требуемые материалы и операция хранятся для каждой рабочей зоны линии. Для каждой рабочей зоны вычисляется уникальный код LSV, который идентифицирует требуемые для этой рабочей зоны материалы и операции. Затем коды LSV сравниваются с кодами LSV, которые уже были использованы заданиями рабочей зоны. Если для определенного задания рабочей зоны только что вычисленный код LSV отличается от уже присутствующего кода, то требуется.обновление. Что-то изменилось в сборочных компонентах и/или операциях. Задания на сборку обновляются, это означает, что задания рабочей зоны обновляются новыми или другими LSV. Если необходимо, то создаются новые LSV и посылаются в Управление сборкой, в противном случае используются существующие LSV. Управление сборкой Если все LSOs на сборочной линии были заморожены, флаг Заморож применимо к полю Вариант исполнения - Сборочные линии (tiapl3520m000) выбран. Если все задания на сборку для вариант исполнения заморожены, Статуссборки в сессии Варианты исполнения (сборка) (tiapl3500m000) установлен в Замороженный. После того, как задания на сборку обновлены и/или заморожены, создается отчет о выполнении. Нажмите Задание для добавление текущего сеанса в задания, чтобы выполнять сеанс в пакетном режиме. Связанные темы Обзор планирования сборки Задания на сборку |