| # Печать сборочной структуры продукта (tiapl2400m000) Используйте этот сеанс чтобы печати данных, заданных в сеансе Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2500m000). Конфигурируемое изделие - Сборочная линия (tiapl2500m000). Связанные темы Обзор планирования сборки Изделие Диапазон изделий, для которых печатаются данные. Сбороч. линия Диапазон сборочных линий, для которых печатаются данные. Конфигурация Укажите, хотите ли вы напечатать стандартную конфигурацию, все конфигурации или только определенную модификацию. Модификация Ссылочный номер, например, строки заказа на продажу или строки выходных результатов проекта, который используется для моделирования отклонений модифицируемого изделия. Печать типовой спецификации изделия (APL) Если этот флаг установлен,, сеанс печатает типовую СИ, заданную в сеансе Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000) модуля Планирование сборки. Печать типовой спецификации изделия (PCF) Если этот флаг установлен,, сеанс печатает типовую СИ, заданную в сеансе Типовые СИ (tipcf3110m000) модуля Конфигуратор продукта. Провер.Допустимость Компон. Если этот флаг установлен,, сеанс печатает только те строки СИ (компоненты), которые действуют в соответствии с датами начала действия и датами окончания действия. Дата Провер. Дата, относительно которой проверяется действие строк СИ. Печать текстов по СИ Если этот флаг установлен,, сеанс также печатает тексты СИ. Ограничения Если этот флаг установлен,, сеанс также печатает ограничения, заданные в типовой СИ, которая задана в модуле Конфигуратор продукта. Сборочные компоненты и операции Если этот флаг установлен,, сеанс также печатает сборочные компоненты и операции. Если поле Конфигурация установлено в Особый, то можно указать, для какой модификации эта информация должна быть напечатана. Печать Запускает печать. |