| # Основные маршруты и опции маршрутов Основной маршрут идентифицирует совокупность операций, которые должны быть выполнены. С изделием можно связать один или несколько основных маршрутов. Например, Ремонт и Капитальный ремонт оба могут быть основными маршрутами, применимыми для станка. Опцией маршрута является дальнейшее уточнение основного маршрута. Например, Ремонт после 2000 машино-часов и после 3000 машино-часов. Опция маршрута состоит из набора операций (заданных в основном маршруте), которые можно выполнить для изделия. Каждая операция: Основывается на базисной работе. Идентифицируется уникальным порядковым номером. Операции, которые добавляются в опцию маршрута, должны иметь одинаковые характеристики, например, одинаковый рабочий центр. Пример Создается основной маршрут MR1 для капитального ремонта станка 1. Требуется капитально ремонтировать станок 1 после 600 машино-часов, 1000 машино-часов и 2000 машино-часов. В этом случае создается Опция маршрута 1 для операций, которые должны быть выполнен после 600 машино-часов, Опция маршрута 2 для операций, которые должны быть выполнен после 1000 машино-часов, и Опция маршрута 3 для операций, которые должны быть выполнен после 2000 машино-часов. Теперь для основного маршрута можно создать матрицу маршрута. В этой матрице можно хранить набор операций, которые должны быть выполнены для каждой опции маршрута. Операции, заданные для основного маршрута MR1:
Номер п/п | Базисная работа
УРОВЕНЬ 1 | Осмотр
УРОВЕНЬ 2 | Разборка
УРОВЕНЬ 3 | Чистка
УРОВЕНЬ 4 | Замена компонента 124
УРОВЕНЬ 5 | Замена компонента 125
УРОВЕНЬ 6 | Замена компонента 124
УРОВЕНЬ 7 | Тестирование
Для Опции маршрута 1 нужно выполнить операции 1, 2, 3, 4 и 7. Для Опции маршрута 2 нужно выполнить операции 1, 2, 3, 5 и 7. Для Опции маршрута 3 нужно выполнить операции 1, 2, 3, 6 и 7. Примечание Матрицу маршрута также можно создать и для номерных изделий. |