| # Структуры единиц обработки контроля в Дереве единиц обработки Настройка единиц обработки определяет, генерируются ли единицы обработки, должны ли создаваться пользователем, или не используются для изделий в потоке приемки и/или отпуска. Если генерируются, то единицы обработки контроля генерируются при создании заголовка и строк контроля. Строки контроля напрямую не соответствуют единицам обработки, созданным для контроля. Структура единицы обработки контроля определяется: Количеством изделий, которое должно пройти контроль Определением упаковки, которое используется Если определение упаковки не используется, то вручную созданной структурой единицы обработки. Числом точек запаса, существующих для количеств, подлежащих контролю Единицы обработки, созданные для контроля выводятся на экран в подчиненном сеансе Складской контроль (whinh3622m000). Если есть структура единицы обработки, то единица обработки верхнего уровня структуры единицы обработки выводится на экран в сеансе Складской контроль (whinh3622m000). В зависимости от итогового количества изделий, подлежащих контролю, и используемого определения упаковки, для контроля может существовать более одного экземпляра структуры единицы обработки. В таких случаях, добавочная единица верхнего уровня накладывается на существующие экземпляры структуры единицы обработки, как это показано в следующем примере. Пример Контроль INS0001 использует определение упаковки PD01 для создания единиц обработки. PD01 настроено следующим образом:
Узел | Упаковочное изделие | Количество упаковочного изделия | Количество изделий
--- | --- | --- | ---
1 | Поддон | 1 | -
2 | Коробка | 2 | 40 шт., 20 шт. в коробке
Контроль INS0001 имеет итоговое количество в 40 изделий, подлежащих контролю. Итоговая структура единицы обработки: Единица обработки HU 01 выводится в сеансе Складской контроль (whinh3622m000). Контроль INS0002 также использует определение упаковки PD01. Контроль INS0002 имеет итоговое количество в 80 изделий, подлежащих контролю. Итоговая структура единицы обработки: Так как итоговое количество изделий, подлежащих контроля, превышает максимальное количество, которое может содержаться в определении упаковки PD01, LN создает другой экземпляр структуры единицы обработки. То есть, дополнительный поддон с двумя коробками. Для таких дополнительных экземпляров не существует информации об упаковке, и этикетки не печатаются. Единицы обработки HU 04 и HU 07 выводятся на экран в сеансе Складской контроль (whinh3622m000). Кроме того, LN накладывает верхнюю единицу обработки HU 10 на HU 04 и HU 07. Это делается для сохранения всех единиц обработки у INSP0002 вместе в одной структуре единиц обработки, которая в противном случае будет состоять из двух отдельных структур под HU 04 и HU 07. Единица обработки HU 10 не выводится в сеансе Складской контроль (whinh3622m000), но видна в сеансе Дерево единиц обработки. Следовательно, если вы выберете единицу обработки HU 04 в подчиненном сеансе Складской контроль (whinh3622m000) и откроете Дерево единиц обработки, то на экране появится вся структура, начиная с HU 10. Если вы выберете единицу обработки HU 01 в подчиненном сеансе Складской контроль (whinh3622m000), то HU 01 будет являться верхней единицей обработки всей структуры. Связанные темы Как определить результаты контроля для единиц обработки Контроль единиц обработки Регистрация серии единицы обработки контроля Складской контроль Статус единицы обработки Процедуры поступления и единицы обработки Регистрация номеров партий и серийных номеров для единиц обработки |