| # Проектные изделия в Планирование предприятия В этом разделе описано, как в Планирование предприятия обрабатывается планирование проектных изделий. Планирование производных и непроизводных проектных изделий Если у изделия заполнен сегмент проекта (т.е. изделие является заказным изделием или стандартным-на-заказ), способ работы с этим изделием в Планировании предприятия зависит от того, происходит ли это изделие от стандартного изделия. (Для производных проектных изделий заполнено поле Производный от изделия в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000); у непроизводных изделий это поле пусто). В основном планировании в планирование стандартных изделий включаются все проектные изделия, производные от изделия, указанного в сеансе Изделие - Общие данные (tcibd0101s000). Это правильно для всех данных основного планирования (спроса, поставки, запаса, ДКО). Невозможно ведение отдельного основного плана изделия для производного проектного изделия. Для непроизводного изделия ведется основной план. Проектная структура производных проектных изделий Можно напрямую ввести заказы для изделий в сеансе Заказы на продажу (tdsls4100m000). При сохранении строки заказа на продажу можно запустить сеанс Генерация структуры (бюджета PCS) для заказов на продажу (tdsls4244m000), где настраивается структура заказного изделия для проекта. Помимо спецификации изделия (СИ) и маршрута LN автоматически настраивает взаимосвязи поставок, стратегии поиска источников и стратегии поставок. Иными словами, структура производного изделия служит шаблоном для заказного изделия. Как только изделие будет сделано заказным, все связи этого изделия в Планирование предприятия тоже станут заказными. Однако метод кастомизации будет другим, если вы генерируете структуру проекта для проектного изделия в одном из следующих сеансов: Копирование структуры станд.продукта в заказную структуру (tipcs2230m000) Копирование структуры заказ.продукта в заказную структуру (tipcs2231m000) Копирование структуры заказ.продукта в стандартную структуру (tipcs2232m000) Если вы пользуетесь перечисленными выше сеансами, система LN ищет склад, связанный с производным от изделия в сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000), а также для связанной плановой единицы в сеансе Изделия - Планирование (cprpd1100m000). Затем система LN делает заказным соответствующее основное изделие и плановую единицу в кластере, к которому принадлежит склад, заданный в сеансе Изделия - Данные по заказу (tcibd2500m000). Это означает, что вам все равно нужно делать заказными расположенные ниже взаимосвязи поставок, чтобы система LN смогла спланировать проектное изделие. Для этого вы можете использовать сеанс Копирование структуры многоуровневых поставок (cprpd7200m000). В планировании заказов производное проектное изделие не включается в планирование стандартного изделия, от которого оно произошло: оба планируются раздельно. Модульное планирование Можно задать модули для проектов в модуле Управление проектом в Производство. Если выбран флаг Фиксир.План. Кол-во в сеансе Модульное планирование (tipcs4120m000), можно напрямую ввести требуемое количество в поле Планов.Кол-во. Если флаг Фиксир.План. Кол-во не выбран, система LN определяет требуемое количество на основе СИ. LN определяет дату потребности на основе сетевого планирования в модуле Управление проектом. Если вы планируете заказное изделие при помощи позаказного планирования, плановое количество для модуля служит основой для генерирования запланированных заказов. Если вы хотите генерировать заказы на основе модульного планирования, у изделия должен быть основной план изделия. Этот основной план нельзя использовать для моделирования; он служит только для временного хранения потребностей. Если вы передаете запланированные заказы из Планирование предприятия на уровень выполнения, LN автоматически уменьшает плановое количество в сеансе Модульное планирование (tipcs4120m000) на заказанное количество, так что оставшееся плановое количество можно спланировать в ходе последующего расчета RRP. ДКО и ВКО для заказных изделий LN поддерживает проверки ДКО и ВКО для проектных изделий. Для этого система LN учитывает типовую СИ и типовой маршрут типового изделия, если проектное изделие является производным. Если проектное изделие не является производным от типового, система LN использует нормальную спецификацию изделия (СИ) и нормальный маршрут изделия для выполнения проверок ВКО. Примечание Для выполнения проверок ДКО и ВКО по типовым изделиям, конфигурируемым в Конфигураторе PCM, вы должны сгенерировать типовые СИ и маршрут в сеансах Планирование - Типовая СИ (cprpd3140m000) и Планирование - Типовой маршрут (cprpd3150m000) для использования в Планирование предприятия. Связанные темы Плановые единицы в Планировании предприятия Типы проверок ДКО и ВКО Процедура проверки ВКО Основное планирование, Обзор Позаказное планирование, обзор Управление проектами (PCS) |