| # Сборочная линия - Назначения (tiasc5510m000) В данном сеансе отображаются назначения, называемые также балансами сборочной линии, которые задаются в модуле Контроль сборочной линии (LAC). Назначения используются для определения характеристик процесса. Связанные темы Обзор управления сборкой Загрузка рабочих зон на линии Назначение сборки Сбороч. линия Набор последовательных рабочих зон на линии на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Сборочная линия подразделяется на некоторое количество участков, разделенных буферами. Сборочная линия может быть главной или снабжающей. Назначение Наименование сборочного назначения. Действует с Первая дата, на которую является действительным сборочное назначение. Если два сборочных назначения действительны на одну и ту же дату, флаг Активный показывает, какое из них активно. Этот флаг должен быть выбран в LAC. Действует до Последняя дата, на которую является действительным сборочное назначение. Если два сборочных назначения действительны на одну и ту же дату или момент, для одного из них, которое активно, выбирается флаг Активный. Если текущее поле оставлено пустым, назначение всегда активно. Время цикла Время цикла сборочного назначения. Единица времени цикла Единица измерения времени цикла (часы, минуты или секунды). Средн.вр цикла Средним временем цикла является время цикла, действительное на весь день. Неусредненное время цикла представляет собой значение, которое используется для части дня (сдвиг). В данном сеансе задается начало и окончание сдвига при помощи полей Время начала и Вр.окон.. Примечание Среднее время цикла - это не математическое среднее, а значение, которое вы считаете подходящим усреднением для не средних времен циклов за весь день. Существуют два одновременно существующих типа назначения. Усредненное назначение используется для более общих задач, в основном, чтобы определить среднее время цикла, тогда как неусредненное назначение имеет более специфический диапазон времени и периода. Среднее время цикла используется, если в текущем сеансе выбран флаг Средн.вр цикла. Усредненные назначения Используют среднее время цикла, которое основано на значениях времени цикла неусредненных назначений. заданных на день. LAC применяет среднее назначение в планировании. Планирование в LAC основывается на времени цикла, календаре и типе доступности. Неусредненные назначения Используют основанные на подсчете времени значения времени цикла, которые базируются на выполняемых на линии операциях. Время цикла может изменяться в соответствии с диапазоном времени, которое определяется назначением. Неусредненное назначения используются для определения содержания задания. Для созданных (незамороженных) заданий, содержание задания основано на первом активном, неусредненном назначении. Таким образом, если для конкретного дня имеется 6 назначений, для формирования содержания всех планируемых на этот день заданий будет применяться только первое (самое раннее). Для замороженных заданий содержание задания основывается на неусредненном назначении, действующем на момент заморозки задания. Неусредненное назначения также используются для сдвига цикла при определении очередности. При определении очередности задания для каждого задания рассчитывается цикл. Данное время выполнения основано на временах циклов, и соответствующее время цикла выбирается из неусредненного назначения. Пример Со сборочной линией связано два назначения.. Назначение A действует с 0:00 до 12:00 часов, и имеется неусредненное время цикла, равное 5 минутам. Назначение B действует с 12:00 до 24:00 и имеется неусредненное время цикла, равное 10 минутам. На этот день можно задать среднее время цикла, равное 7,5 минутам. Примечание Необходимо задать и среднее, и неусредненное время цикла на целый день, включая периоды, во время которых работа фактически не выполняется. LN берет фактические часы для производительного рабочего дня из календаря. Активный Если этот флаг установлен, в модуле Конфигурации сборочной линии (LAC), сборочное назначение в настоящий момент активно. Можно выбрать данный флаг, если имеется больше одного среднего (или неусредненного) времени цикла, заданного для одного какого-то периода. Примечание В ASC данный флаг просто отображается на экране. Состояние данного флага можно задать только в LAC. Время начала Время, когда назначение впервые вступает в действие. Невозможно ввести время начала и время окончания для усредненного назначения, так как усредненное назначение задается на целый день. Для неусредненных назначений весь день может покрываться назначениями, включая любые периоды, в течение которых работа фактически не выполняется. Время начала и время окончания рабочего дня определяется по календарю. Вр.окон. Время, когда назначение больше не действует. Невозможно ввести время начала и время окончания для усредненного назначения, так как усредненное назначение задается на целый день. Для неусредненных назначений весь день может покрываться назначениями, включая любые периоды, в течение которых работа фактически не выполняется. Время начала и время окончания рабочего дня определяется по календарю. Вр. опереж. Данное опережение времени выполнения применяется для расчета даты начала и даты окончания сборочного заказа при его формировании. Опережение времени выполнения является фактором, определяющим дату начала потребности в критических материалах. Единица времени опережения Часы, минуты или секунды. Просмотр Выберите один из возможных режимов просмотра, чтобы вывести на экран назначения для данной сборочной линии: Показ текущих назначений Показ активных назначений Показ всех назначений Показ текущих назначений Нажмите, чтобы просмотреть все текущие активные назначения для данной сборочной линии. На некоторую дату и время могут быть активны только одно неусредненное и одно усредненное назначение. То есть, все выводимые назначения активны на текущую дату, но имеют различные временные диапазоны, за исключением усредненного назначения, которое покрывает весь день. Показ активных назначений Нажмите, чтобы просмотреть все активные назначения для данной сборочной линии. На некоторую дату и время могут быть активны только одно неусредненное и одно усредненное назначение. То есть, все высвечиваемые назначения покрывают различный диапазон времени и дат, хотя усредненные назначения существуют одновременно с неусредненными назначениями. Показ всех назначений Нажмите для просмотра всех назначений, активных и неактивных для данной сборочной линии. Назначения рабочей зоны Нажмите, чтобы перейти к сеансу Сборочная линия - Назначения и рабочие зоны (tiasc5520m000), в котором отображаются назначения уровня рабочей зоны, которые связаны с выбранным назначением сборочной линии. Данный параметр недоступен, если выбранное назначение сборочной линии представляет собой усредненное назначение, так как усредненные назначения уровня сборочной линии используются только для того, чтобы задать среднее время цикла, а не для того, чтобы определить характеристики процесса по каждой рабочей зоне. Печать назначений Нажмите, чтобы перейти к сеансу Печать назначений (tiasc5410m000) для распечатки назначений. |