| # Сборочные линии Сборочными линиями является набор последовательных рабочих зон на линии, на котором производятся изделия типа FAS (Final Assembly Schedule - График конечной сборки). Сборочные линии состоят из серии участков линии. Участки состоят из буфера и одной или нескольких рабочих станций, до следующего буфера. Изделия производятся путем переход от одной рабочей зоны на линии к другому с выполнением определенных операций на каждой рабочей зоне линии. Изделия могут быть собраны на каждой линии. Но линия, с которой выходит изделие, может рассматриваться как выпускная линия. Линия содержит различные участки, которые представляют группировку разных рабочих зон/операций на сборочной линии. Преимущество группировки рабочих зон и операций в том, что можно создать оптимальную последовательность по участку линии путем использования механизма упорядочивания. Например, каждый участок может иметь особые свойства/опции, которые можно использовать для создания оптимальной очередности. Структура линии также может содержать снабжающую сборочную линию, на которой собираются подсборки (узлы) или изготавливаются запасные части. Эта сборочная линия снабжает узлами и запасными частями основную сборочную линию. Снабжающая линия также может производить независимую продукцию на продажу. Основная сборочная линия и снабжающая сборочная линия могут быть расположены в одной логистической компании или в разных логистических компаниях. Финансовая компания совпадает с логистической компанией. Ниже объясняются базовые концепции управления сборкой. Участок линии: Последовательный набор рабочих центров сборочной линии между двумя буферами. Первый буфер является началом участка сборочной линии, следующий буфер является первой частью следующего участка. Тип рабочей зоны: Рабочая зона может относиться к одному из следующих типов: Рабочая зона на линии: Рабочий центр, являющийся частью сборочной линии. Рабочая зона на линии используется для производства FAS-изделий. Рабочая зона на линии может иметь несколько позиций, что позволяет присутствовать на одной рабочей зоне нескольким изделиям. Буфер. Зона сборочной линии, в которой не выполняются операции, и где задания ожидают перехода на следующую рабочую зону сборочной линии. Вы можете использовать буферы для изменения последовательности изготовления продукции при переходе с одного участка сборочной линии к другому. Существуют следующие типы буферов: Буфер (FIFO). Буфер с произвольным доступом. Буферы используются для изменения последовательности продуктов с одного участка сборочной линии к другому. Примечание Тип рабочей зоны задается как рабочая зона или буфер в сеансе Рабочие центры (tirou0101m000). Буфер используется в целях упорядочивания. Участок линии всегда должен начинаться с буфера. |