| # Базирующимися на маршруте уровни загруженности и диспетчеризация с регенерацией. Когда выравнивание уроней загруженности выполняются географически, ядро рассчитывает длину маршрута для каждой группы. Цель разделения - работа базируется на географическом районе обслуживания - это разделить карту сначала на географические кластеры и потом диспетчеризировать и маршрутизировать план внутри кластера. Когда последовательность временного расписания учитывается при планировании мартгрута, планирование на основе временного расписания и маршрута не применяются. Т.о. планирование маршрута продолжается в режиме «поддерживать последовательность» расстояние между работами рассчитывается в процедура планирования маршрута, но последовательность не оптимизируется, чтобы минимизировать расстояние. Географическая кластеризация работ Все работы, для которых работа дб выполнена группируются вместе, как кластер, для которого назначается инженер. Infor LN рассчитывает класте динамически. Это зависит от того, где загруженность (географически) и которая определяет композицию кластера. Ядро планирования, рассчитывающее кластер, всегда в использовании для планирования территория и доступно для группового планирования. На картинке слева, представлена загруженность в среду и картинка справа показывает загруженность во вторник. Ядро рассчитывает разные географические кластеры. Назначение ближайшего инженера в зависимости от выравнивания загруженности - найти среднюю доступную мощность для ядря кластера. На русунке выше, загруженность по группам идеально распределена по различным группам. Однако, ядро всегда пытается балансировать между доступной мощностью и минимальным временем командировки. Когда мощность неограниченная, ядро кластера распределяет работу по инженерам, тем, кто находится ближе географически. Когда достаточная мощность недоступна, число работ остается нераспределенным. Оба сценария не являются предпочтительным решением. Т.о. пользователь должен вручную установить распределение и влияние распределения. Когда есть больше мощности (изображение слева), один группа (1) может получить слишком много распределенных работ и прочие группы (2,3) меньше. С одной стороны, группы 1, 2, 3 мб полностью зарезервированы работами, которые остаются неназначенными (рис. справа). Чтобы достигнуть правильного распределения, ядро учитывает фактор командировки/длительности. Время командировки сравнивается со временем работы (т.е сумма длительностей). Ядро использует настройки группы, чтобы распределять ресурсы на основе оценочного времени командировки. Это может привести к ситуации превышения или недозагрузки мощности. В ситуации превышения мощности, ядро уменьшает фактор продолжительности командировки, используя формулу (командировка ввода-соотношение длительности)+ (результирующая командировка-соотношение длительности)/2 В ситуации недозагрузки мощности, результирующая командировка-соотношение длительности используется как следующая опция. Можно установить Число итераций в сеансе Параметры планирования обслуживания (tsspc0100m000) чтобы снизить влияние на производстельность. Связанные темы Базирующимися на времени уровни загруженности и диспетчеризация Перегенерация базирующихся на времени уровней загруженности Перегенерация базирующихся на маршруте уровней загруженности |