| # Правила определения план-блоков Для определения план-блоков используются следующие правила: Плановые единицы в план-блоке не должны быть связаны при помощи спецификации критических материалов (СКМт). Связь при помощи спецификации изделия (СИ) допускается. Не должно возникать петель товаропотока в план-блоках. Если эти правила не выполняются, система LN не может определить правильный порядок планирования для план-блоков. Случаи ошибок можно определить при помощи сеанса Расчет номеров фаз (cprpd6200m000). Каждый из случаев проиллюстрирован примером: Пример 1: Плановые единицы, связанные при помощи СКМт Изделие B - критический компонент в производстве изделия A. Это означает, что эти два изделия, A и B, связаны спецификацией критических материалов:
A | Основное изделие
B | Компонент
Изделия A и B оба принадлежат план-блоку PU1. Это означает, что они оба изготовляются в план-блоке PU1. Это приводит к петле товаропотока в PU1. Изделия A и B должны быть запланированы одновременно, поскольку для них используются одни и те же ресурсы, т.е. они принадлежат к одному и тому же план-блоку. Однако это невозможно, т.к. B можно запланировать только после A, т.к. B является компонентом A. Пример 2: Петли в товаропотоке через план-блок Предположим, что два изделия A и B не связаны спецификацией изделия. Изделие A принадлежит план-блоку PU1, изделие B принадлежит план-блоку PU2. Изделие A является компонентом для производства изделия из план-блока PU2. Изделие B - компонент для производства изделия из план-блока PU1. Это приводит к следующему товаропотоку: В данном случае невозможно определить порядок планирования для PU1 и PU2. PU1 не может быть запланирован до PU2, поскольку PU1 использует изделие из PU2. Но и для PU2 верно то же самое. Связанные темы Плановые единицы в Планировании предприятия |