| # Расчет требуемой мощности (tsspc4210m200) Используйте этот сеанс чтобы выбора работ заказа на обслуживание и запланированных работ, для заданного диапазона дат и расчета объема работ инженера и числа его выездов. Связанные темы П роцесс группового планирования Задание данных гр. планирования Распределение ресурса по группе планирования Процесс планирования территории Общее Планирование территории Уникальный идентификатор планирования территории, для которой должна быть рассчитана требуемая мощность. Описание Описание или название кода. Выбор запланированных работ Если этот флаг установлен, LN рассчитывает запланированные выезды и запланированные работы объема работ. Примечание Если этот флаг сброшен, LN не учитывает запланированные работы, которые переданы в работы по заказу на обслуживание. Дата начала от Поля С и По задают диапазон: дат окончания запланированных работ. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Выбор запланированных работ. Запланированные работы, запланированные для которых плановое время начала не задано, не учитываются. Дата начала до Поля С и По задают диапазон: дат окончания запланированных работ. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Выбор запланированных работ. Запланированные работы, запланированные для которых плановое время начала не задано, не учитываются. Дата окончания от Поля С и По задают диапазон: дат окончания запланированных работ. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Выбор запланированных работ. Запланированные работы, запланированные для которых плановое время окончания не задано, не учитываются. Дата окончания до Поля С и По задают диапазон: дат окончания запланированных работ. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Выбор запланированных работ. Запланированные работы, для которых плановое время окончания не задано, не учитываются. Выбор работ заказов на обслуживание Если этот флаг установлен, LN рассчитывает объём работы и число выездов для работ по заказу на обслуживание. Примечание Работы по заказу на обслуживание имеют плановые времена начала и окончания и время начала и завершения выполнения работ. Если времена начала и завершения выполнения работ для работы по заказу на обслуживание заданы, LN учитывает эти даты для расчета объема работ и числа выездов. Дата начала от Поля С и По задают диапазон: дат начала по работам заказа на обслуживание. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Выбор запланированных работ. Запланированные работы, запланированные для которых плановое время начала не задано, не учитываются. Дата начала до Поля С и По задают диапазон: дат начала по работам заказа на обслуживание. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Выбор работ заказов на обслуживание. Запланированные работы, запланированные для которых плановое время начала не задано, не учитываются. Дата окончания от Поля С и По задают диапазон: дат окончания по работам заказа на обслуживание. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Выбор работ заказов на обслуживание. Запланированные работы, запланированные для которых плановое время начала не задано, не учитываются. Дата окончания Поля С и По задают диапазон: дат окончания по работам заказа на обслуживание. Примечание Это поле активно, если выбран флаг Выбор работ заказов на обслуживание. Запланированные работы, запланированные для которых плановое время начала не задано, не учитываются. Агрегировать мощность в корневой С/Н Если этот флаг установлен, LN не учитывает объём работы, выполненный для номерных изделий, расположенных в физической структуре для требуемой мощности (требуемое изделие). LN учитывает объём работы, выполненный для номерных изделий, учтенных за исключением тех номерных изделий, которые присутствуют в планировании. Агрегировать работы в один выезд Если этот флаг установлен, LN собирает все работы, которые попадают во временной диапазон, учтенный как один выезд. Пример: Если первая работа, которая попадает в диапазон, выполнена 2 января в 10 часов утра и временной интервал 1 день, тогда все подработы до 3 января, 10 утра учитываются как один выезд. Первая работа, выполненная после 10 утра, 3 января задает время и дату начала для следующего временного интервала и так далее. Временная граница Объем времени для единицы временного интервала. |