| # Начало диагностики (tsclm3110m000) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется для задания и просмотра начальных вопросов для изделий. Эти вопросы являются начальной точкой дерева диагностики, которое можно использовать для поиска решения по проблеме вызова. Если выбрать изделие в обзорном сеансе, а затем в меню соответствующий выбрать Дерево диагностики Дерево диагностики LN запускает сеанс Дерево диагностики (tsclm3120m000) с вопросом, который был выбран в качестве начальной точки. Если выбрать Дерево диагностики (графически) в меню соответствующий, LN покажет графическую версию дерева диагностики начального вопроса. Примечание Для изделия можно задать только один начальный вопрос. Изделие Код изделия, для которого указывается начальный вопрос. Начальный вопрос изделия определяет дерево диагностики, используемое для решения вызова. Примечание Для изделия можно задать только один начальный вопрос. Описание Описание или наименование изделия. Начальный вопрос Код первого вопроса в дереве диагностики для выбранного изделия. Вопрос определяет дерево диагностики, используемое для решения вызовов, относящихся к этому изделию. Если в меню соответствующий выбрать Дерево диагностики, сеанс Дерево диагностики (tsclm3120m000) откроется с этим вопросом. Примечание Для изделия можно выбрать только один начальный вопрос. Описание Описание начального вопроса. Текст начала диагностики Текст (дополнительный) Связанные темы Используя тексты Дерево диагностики Запускается сеанс Дерево диагностики (tsclm3120m000), показывающий начальный вопрос выбранного изделия. Дерево диагностики (графически) Открывается графическая версия сеанса Дерево диагностики (tsclm3120m000), с начальным вопросом выбранного изделия в качестве отправной точки. |