| # Концепции обслуживания по изделиям (tsspc1120m000) Используйте этот сеанс чтобы данный сеанс используется для обзора базисных работ, которые составляют концепцию обслуживания изделия. В меню соответствующий можно выбрать Генерация прогноза для запуска сеанса Генерация прогноза (tsspc1225m000), который используется для генерирования списка прогнозируемых работ для изделия, основываясь на списке базисных работы, перечисленных в данном сеансе. Можно выбрать Потребности в ресурсах для запуска сеанса Потребности в ресурсах (tsacm2120m000), который используется для обзора списка потребностей для определенной базисной работы. Примечание Прогнозируемые работы по изделию показываются в сеансе Концепции обслуживания по прогнозируемым работам (tsspc1125m000) сеансы Изделие Код изделия, чья концепция обслуживания состоит из базисных работ, показанных или выбранных в данном сеансе. Описание Описание или наименование изделия. Класс использования Класс использования изделия. Описание Описание или наименование класса использования. Номер работы Номер, используемый для распознавания базисных работ, перечисленных в концепции обслуживания изделия. Базисная работа Код базисной работы, которая является частью концепции обслуживания изделия. Базисная работа Описание или наименование базисной работы. Измерение Измерение базисной работы. Заполняется автоматически при выборе базисной работы. Примечание Измерение для базисной работы задается в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000). Измерение Описание или наименование измерения. Независимое нормативное значение Значение независимой переменной, когда зависимая переменная достигает своего нормативного значения. Примечание Значением по умолчанию является то же значение, что выбрано для базисной работы в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000). Независимое нормативное значение Единицы независимой переменной. Зависимое нормативное значение Зависимое нормативное значение определяет момент, когда ремонт требуется для изделия в конфигурации В случае спрогнозированных осмотров (PI): Если показания счетчика вне рамок норматива, требуется работа по ремонту. Необходимо незамедлительное планирование заказа на обслуживание, который предполагает необходимый ремонт, или выполнение следующей работы. В случае значения счетчика (CV): Ремонт должен быть выполнен, когда нормативное значение достигнуто Пример (CV): Если машина должна быть обследована каждые 20 000 км., первое нормативное значение будет 20 000 км., следующее 40 000 км. и т.д. Когда зависимая переменная типа измерения достигает этого значения, выполняется базисная работа. Примечание Значением по умолчанию является то же значение, что выбрано для базисной работы в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000). Зависимое нормативное значение Единицы зависимой переменной. Внутри жизненного цикла Если этот флаг установлен, если этот флаг установлен, работа должна выполняться в течение всего жизненного цикла изделия. Примечание Значение, введенное в поле Частота, является числом раз, которое базисная работа должна быть выполнена для изделия в течение его жизненного цикла. Значением по умолчанию является то же значение, что выбрано для базисной работы в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000). Частота Если установлен флаг Внутри жизненного цикла, то введенное в этом поле значение является числом раз, которое базисная работа должна быть выполнена для изделия в течение его жизненного цикла. Если флаг Внутри жизненного цикла сброшен, то введенное в этом поле значение является числом раз, которое базисная работа выполняется для изделия в течение единицы времени, указанной в соседнем поле. Если единица времени больше цикла обслуживания изделия, эта работа не будет использоваться при генерировании прогнозируемых работ для концепции обслуживания с использованием сеанса Генерация прогноза (tsspc1225m000). Примечание Значением по умолчанию является то же значение, что выбрано для базисной работы в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000). Жизненный цикл и цикл обслуживания изделия задаются в сеансе Единицы обслуживания (tsmdm2100m000). Раз в Базисная работа выполняется для изделия некоторое число раз в течение данной единицы времени. Число раз указывается в поле Частота. Примечание Если флаг Внутри жизненного цикла установлен, то это поле очищено и неактивно. Тогда значение, указанное в поле Частота, будет числом раз, которое базисная работа выполняется для изделия в течение его жизненного цикла. Значением по умолчанию является то же значение, что выбрано для базисной работы в сеансе Базисные работы (tsacm1101m000). Раз в Единица времени, в течение которой базисная работа выполняется то число раз, которое введено в поле Частота. Основной маршрут Основной маршрут используемый для генерации работы. Опция маршрута Опции маршрута, которые былы использованы при генерации работы по заказу на обслуживание. Связанные темы Основные маршруты и опции маршрутов Номер 1 Описание опции маршрута. Связанные темы Основные маршруты и опции маршрутов |