| # Создание физической структуры из ASCII-файла Можно создать физическую структуру из ASCII-файла в сеансе Создание физической структуры из ASCII файла (tscfg2210m100). Примечание Единицы обслуживания необязательно должны присутствовать в сеансе Единицы обслуживания (tsmdm2100m000). LN создает единицы обслуживания. Номерные изделия не обязательно должны существовать в сеансе Номерные изделия (tscfg2100m000). LN создает номерные изделия. Перед созданием физической структуры из ASCII-файла необходимо убедиться, что данные изделий имеются в сеансе Изделия - Общие данные (tcibd0501m000). Создание физической структуры из ASCII-файла Запустить сеанс Создание физической структуры из ASCII файла (tscfg2210m100). В разделе Цель в поле Связать с следует выбрать одно из следующих значений: Группа установок Выбирается группа установки, к которой должна быть привязана физическая структура. Структура Выбирается номерное изделие к которому должна быть привязана физическая структура. Новая структура LN создает новую физическую структуру. По умолчанию следует ввести или выбрать следующее: Группу номерных изделий, к которой принадлежат вновь создаваемые номерные изделия. Время поставки (опционально). В поле Входной файл ввести путь, по которому находится ASCII-файл. Выставить флаги Отчет обработки и Отчет об ошибках в зависимости от потребностей. Нажать Создать. Связанные темы Пример шаблона группы установки Определение маски Пример ASCII-файла |