| # Планирование множественных работ Планирование множественных работ позволяет пользователю выполнять планирование, базирующееся на времени и на маршруте. Базирующееся на времени последовательно: Это последовательнвы план, который позволяет пользователю распланировать множественные работы последовательно. Можно выбрать опцию либо Планирование вперед или Планирование назад. Планирование вперед: На диаграмме Ганта пользователь должен выбрать требуемые множественные работы и, используя опцию перетаскивания, привязать первую работу к требуемому времени. На основе планового времени начала первой работы, все прочие работы запланируются последовательно. Можно также изменить плановое время начала первой работы, которое гарантирует, что все прочие работы запланируются последовательно. Примечание: Только первая работа мб выбрана при планировании вперед. Планирование назад: На диаграмме Ганта пользователь должен выбрать требуемые множественные работы и, используя опцию перетаскивания, привязать первую работу к требуемому времени. На основе планового времени окончания последней работы, все прочие работы запланируются последовательно. Плановик также может изменить запланированное время окончания последней работы с помощью использования опции «тащи и бросай». Это гарантирует, что начиная от последней работы, все прочие работы запланируются последовательно. Только первая работа мб выбрана при планировании назад. На основе маршрута: Планирование на основе маршрутапомогает спланировать группу работ на основе маршрута. Маршрут создается на основе местоположений работ группы. Расчитываются расстояние командировки и время командировки для работ. Расстояние рассчитывается на основе GPS-координат адреса. Время командировки комбинируется с продолжительностью различных работ, которые должны быть выполнены в местонахождении. Плановик может управлять информацией по умолчанию, которая требуется для планирования множественных работ, используя поля закладки Планирование множественных работ в закладке Настройки пользователя. Можно задать Метод планирования, Метод расчета расстояния, Адрес начала маршрута , Среднюю скорость поездки, Время сдвига поездки и тп. Примечание: Метод планирования На основе маршрута применяется только для версий Infor LN FP8 и выше. Процесс планирования выполняется на основе значения Метод планирования, заданного в закладке Настройки пользователя. Поля в методе На основе маршрута: Метод калькуляции расстояния Метод, который должен быть использован для расчета расстояния между двумя местоположениями. Напрямую (как полет птицы) Когда не найдено расстояние для двух местонахождений, расстояние рассчитывается с использованием простой формулы. Карты Bing Используется соотв. web-сервис. Необходимо интернет-соединение, когда Infor LN посылает запрос к bing картам веб-сервиса для расчета расстояния. Карты Google Используется соотв. web-сервис. Необходимо интернет-соединение, когда Infor LN посылает запрос к bing картам веб-сервиса для расчета расстояния. Адрес начала маршрута Первая работа Начало маршрута с первой работы. Это значение по умолчанию. Компания Начало маршрут с адреса компании. Подразделение обслуживания Начало маршрут с адреса подразделения обслуживания. Инженер обслуживания Начало маршрут с адреса инженера обслуживания. Средняя скорость командировки Средняя скорость поездки для расчета времени командировки во время планирование маршрута. Время сдвига командировки Время сдвига командировки для расчета времени командировки во время планирование маршрута. Сохранять последовательность набора работ Infor LN не изменяет последовательность для работ, когда заданная группа планируется. Маршрутбудет задан с первой работы, далее работа 2, 3, и так далее до последней работы. Заказ работ не будет изменен. Рассчитываются только расстояния и времена командировки между местоположениями заказов на обслуживание. Если выбрать этот флаг и использовать русную опцию Планирование множественных работ, сетка Порядок работ со списком работ, выбранных пользователем, станет доступной в АРМе. С Используйте стрелки вверх и вниз для изменения порядка работ как вам необходимо. После установдения порядка, следует кликнуть на кнопке Генерир. групового плана. Если этот флаг сброшен, рассчитывается кратчайший маршрут между местоположениями и обновляется последовательность работ. Соблюдать раннее время начала При выборе этого флага раннее время начала работы по заказу на обслуживание дб учтено. Да: Работа по заказу на обслуживание планируется с временем начала установленным в Раннее время начала. Нет: Запланированное время начала может быть запланировано перед самым ранним временем начала. Значением по умолчанию является Нет. Соблюдать позднее время окончания При выборе этого флага позднее время окончания работы по заказу на обслуживание дб учтено. Да: Запланированное время окончания не может быть запланировано после самого позднего времени окончания. Работа по заказу на обслуживание не планируется и показывается сообщение. Нет: Запланированное время окончания может быть запланировано после самого позднего времени окончания. Значением по умолчанию является Нет. Опция Предв.просмотр обеспечивается, когда используется ручная опция Планирование множественных работ. Можно проверить план полного маршрута. Также можно измененить Адрес начала маршрута, или Среднюю скорость командировки, или проверить флаги (такие как Соблюдать раннее время начала и тп), перед запуском Генерир. группового плана. При нажатии кнопки Предв.просмотр, планируется весь маршрут и показывается вся информация в сетке Порядок работ: город начала маршрута, запланированное время начала и окончания, длительность командировки, расстояние командировки, и конечный город для маршрута. Информация о городах начала и окончания маршрута показывается в a фиктивном ряду в начале и конце сетки Порядок работ. Когда компания или подразделение обслуживания или инженер обслуживания для Адреса начала маршрута равно заданы, маршрут начинается в соотв. адресе местоположения и закачивается только при достижении компании или подразделения обслуживания, или адреса местоположения инженера обслуживания . Время окончания командировки при достижении соотв. местоположения показывается с городом окончания маршрута в фиктивном ряду в конце сетки. Время начала основано на расстоянии и времени командировки. Планирование основано на начальном адресе местонахождения инженера. Индикативный маршрут на карте основан на местоположениях и порядке работ. Планирование множественных работ для назначенных работ Можно использовать опцию планироввания для того же инженера или другого, когда работа переназначена. Случай 1 - назначение того же инженера Для того же инженера, необходимо выбрать множественные работы, используя клавишу Shift на диаграмме Ганта. Нажать клавишу Ctrl ключ и привязать первую работу к требуемой дате и времени с использованием опции перетаскивания. Как показано, пользователь выбрал 3 работы и привязал их к требуемому времени для того же инженера. Если установлен Метод планирования в Последовательный на базе времени в настройках пользователя, то работы разместятся в порядок работ (как показано). Однако, выбранное время было 8:15 утра, время календаря учитываетсяи время начала сдвинется в 8:30 утра. Примечание Также можно привязать выбранную работу к желаемому времени, когда используется опция Планирование вперед (как показано). Похожим образом можно перетащить последнюю выбранную работу к к желаемому времени, когда используется опция Планирование назад. Также можно использовать правую кнопку мыши и опции Вырезать и Вставить (Учет времени перетаскивания (мышью) ), чтобы выбрать требуемое время. |