| # Инструменты (qmptc0108m000) Используйте этот сеанс чтобы отображает инструменты которые будут использоваться для теста изделий для особой характеристики. В подробном сеансе можно создавать и работать с данными инструментов. Смотри также Основные данные устанавливаются для проверки Инструмент Инструмент, который используется при контроле качества для измерения определенных показателей (характеристик) изделия. Пример
Контрольно-измерительный прибор | измеритель pH фактора
Характеристика | значение pH
Номер инструмента Номер инструмента который может использоваться для трассировки инструмента. Описание Описание или название кода. Группа инструментов Код групппы инструментов. Группа инструментов с похожими характеристиками. Участок тестирования Физическое местоположение, где производятся тесты. Квалификация Конкретные знания или технический опыт, который должен иметь инженер для выполнения работ. Например, знание электричества, специального оборудования и так далее. Миним.измеряемая единица единица в которой выражено значение минимальной измеряемой единицы. Физическая величина минимально измеряемой единицы должна быть такой же, как и у единицы измерения характеристики, для которой используется инструмент. Пример Микрометрический винт датчика. Микрометрический винт датчика измерает с точностью 10 микрометров. Таким образом, микрометр могут быть введены в поле Миним.измеряемая единица и 10 в поле Минимальный предел измерения. Минимальный предел измерения Степень точности, с которой инструмент может делать измерения. Пример Микрометрический винт датчика. Микрометрический винт датчика измерает с точностью 10 микрометров. Таким образом, микрометр могут быть введены в поле Миним.измеряемая единица и 10 в поле Минимальный предел измерения. Тип интервала Интервал между двумя калибровками. Интервал определяет, когда следующая калибровка должна произойти: после n-дней или n-раз использования. Интервал [Дни/Число исп.] Показывает, когда необходимо сделать калибровку. Если вы ввели Время в Тип интервала, тип в число дней. Если вы ввели Число раз использований в Тип интервала, тип в число раз использования. Заблок. для калибровки Если этот флаг установлен, вы блокируете инструмент для калибровки. Заблокированный инструмент не может использоваться для контроля. Инструмент автоматически блокируется когда выбран для калибровки в сессии Калибровка инструментов (qmptc3201m000). Данные не связанные с калибровкой могут поддерживаться когда инструмент заблокирован. Инструмент может быть заблокировн в сессии Даты калибровки инструмента (qmptc3202m000). Дата посл.калибровки Последняя дата, когда проводилась калибровка инструмента. Дата следующей калибр. Дата проведения следующей калибровки инструмента. Это поле используется если вы ввели Время в Тип интервала. Дата следующей калибр. = Дата посл.калибровки+ Интервал [Дни/Число исп.] или Дата следующей калибр. = текущая дата + Интервал [Дни/Число исп.] След.калибр. [Число исп.] Показывает число раз, которое может использоваться инструмент, до следующей калибровки. Это поле используется если вы ввели Число раз использований в Тип интервала. След.калибр. [Число исп.] = интервал - Факт.число использований Факт.число использований Число раз или число дней использования инструмента с момента последней калибровки. Примечание Значение для этого поля влияет на Данные теста заказа на контроль (qmptc1115m000) и Даты калибровки инструмента (qmptc3202m000). |