| # Расчет производительности и времени цикла на базе нормативных таблиц Производительность Производительность - это число нормативных единиц в минуту или в час при выполнении задания для комбинации значения по оси X и по оси Y из нормативной таблицы, умноженное на коэффициент пересчета. Этот коэффициент пересчета задается для нормативной таблицы в сеансе Нормативные таблицы (tirou0130m000). Примечание Если вы выбрали значение, которое не появляется на оси X или оси Y, для расчета производительности будет применена линейная интерполяция. Подробнее см. в разделе Расчет на основе нормативных таблиц. Пример 1 (единицы нормы в минутах)
Код нормативной таблицы | AAA Распилка бревен
Коэффициент перевода | 1.0000
Ширина бревна в мм | Диаметр бревна в мм | 50.00 | 70.00 | 90.00
4.00 | - | 7 | 6 | 5
6.00 | - | 5 | 4 | 3
8.00 | - | 3 | 2 | 1
Если доска с шириной 60.00 мм и толщиной 4 мм, семь досок может быть распилено в минуту если коэффициент перевода равен 1.0000. Если вы укажите новое значение коэффициента пересчета 10.0000, в минуту будет распиливаться 60 досок. Значения в таблице не изменятся, вне зависимости от коэффициента пересчета. Вы не увидите результат изменения, пока не будет рассчитано нормативное время и производительность (нормативные единицы) в поле Расчетная норма времени и в поле Расчетная производительность в сеансе Расчет нормативного времени (tirou0230m000). Число единиц - в минуту или в час, в зависимости от значения в поле Единица производительности в сеансе Параметры Маршрутов (tirou0100m000). Время цикла Время цикла - это нормативное время в МИНУТАХ, необходимое для выполнения операции на одном изделии для комбинации значений по оси X и по оси Y из нормативной таблицы, умноженных на два коэффициента пересчета. Эти коэффициенты определяются в поле Коэффициент перевода норм времени в сеансе Нормативные таблицы (tirou0130m000) и в поле Коэффициент нормы времени в сеансе Расчет нормативного времени (tirou0230m000). Примечание Если вы выбрали значение, которого нет на оси X или оси Y, время цикла рассчитывается методом интерполяции. Пример 2: (норма времени в минутах)
Нормативная таблица | 10B Сверление отверстий
Коэффициент перевода | 1.0000
Толщина доски в мм | Диаметр отверстия в мм | 5.00 | 7.00 | 9.00
40 | - | 0,500 | 1.000 | 1,500
50 | - | 1.000 | 1,500 | 2,000
75 | - | 2,000 | 2,500 | 3,000
Если коэффициент перевода равен 1.0000, сверление отверстия с диаметром 5 мм в доске с толщиной 40 мм занимает полминуты. Если вы изменете коэффициент перевода на 10,000, сверление отверстия займет 5 минут. Значения в таблице не изменятся, независимо от значения коэффициента пересчета. Вы не увидите результат изменения, пока не будет рассчитано нормативное время и производительность (нормативные единицы) в полях расчета нормативного времени и полях расчета производительности в сеансе Расчет нормативного времени (tirou0230m000). Связанные темы Расчет на основе нормативных таблиц |