| # Просмотр Участок линии - Правила линии В модуле Контроля сборочной линии (LAC) можно связать несколько правил, каждое из которых действует на определенный диапазон дат. Можно также связать более одного правила с одним и тем же участком для одного и того же диапазона дат. В данном случае, если возникают противоречия, первым используется правило с наивысшим приоритетом. Задать правила можно в сеансе Правила линии (tiasl1570m000) Правила линии (tiasl1570m000) или в пакете конфигуратор. Связанные темы Обзор управления сборкой Очередность на линии и типы правил в Управлении сборкой |