| # Расчет распределений мощности (tsspc4200m000) Используйте этот сеанс чтобы генерации плана территории для заданного ИД планирования территории. Связанные темы Процесс планирования территории П роцесс группового планирования Задание данных гр. планирования Процесс планирования, основанный на маршруте Распределение ресурса по группе планирования Планирование территории Уникальный идентификатор планирования территории. Описание Описание или название кода. Калькуляция Метод расчета распределения мощности. Это поле может иметь следующие значения: По прямой, время поездки по прямой Если этот флаг установлен, LN рассчитывает расположение, базируясь на полете птицы. В конце распределения расстояния и времена командировки также рассчитываются исходя из данных центровки (и/или местонахождения инженера) как полет птицы. По прямой, время поездки по дорогам Если этот флаг установлен, LN рассчитывает расположение, базируясь на полете птицы. В конце распределения расстояния и времена командировки также рассчитываются исходя из веб-сервиса, выбранного в сеансе Параметры планирования обслуживания (tsspc0100m000). По дорогам, время поездки по дорогам Если этот флаг установлен, LN использует web-сервис расчета времени командировки. Эта опция возможна, только если все возможные мощности используют фиксированную опорную точку. Пересчитать мощность из календаря для работника Если этот флаг установлен, и возможные мощности присутствуют в планировании территории, которая имеет свою общую мощность, рассчитанную на базе календаря. Тогда LN пересчитает возможную общую мощность для тех возможных мощностей. Оптимизация границ территории Если этот флаг установлен, LN переставляет назначенные номерные изделия от одного инженера другому для оптимизации процесса распределения. Например, если мощность ресурса загружена и есть много номерных изделий близко расположенных к территории того ресурса, который все еще нуждается в назначении. Назначить номерные изделия без выездов Если этот флаг установлен, LN назначает ресурс ближайший к местонахождению номерных изделий без всяких выездов. Отчет об ошибках Если этот флаг установлен, LN генерирует Отчет об ошибках. Этот отчет содержит детали ошибок, появившихся во время процесса распределения рассчитанной мощности. Отчет о предупреждениях Если этот флаг установлен, LN генерирует Отчет о предупреждениях. Этот отчет содержит детали сообщений, появившихся во время процесса распределения рассчитанной мощности. Назначенный отчет Если этот флаг установлен, LN генерирует отчет для всех номерных изделий, которые назначены ресурсу. Назначенный отчет (по ресурсу) Если этот флаг установлен, LN генерирует отчет для всех номерных изделий, которые назначены ресурсу по порядку (по ресурсу). Неназначенный отчет Если этот флаг установлен, LN генерирует отчет для всех номерных изделий, которые не назначены ресурсу. Создать XML-выход Если этот флаг установлен, LN запоминает результаты распределения рассчитанной мощности в XML файле, если расчет успешен. Место экспорта Место, где хранится XML файл. Директория экспорта Директория для экспорта XML файла. Примечание Это поле доступно, только если поле Место экспорта установлено в значение Местная система. Имя файла экспорта Имя XML файла. Примечание Это поле доступно, только если поле Место экспорта установлено в значение Местная система. Создать лог-файл Если этот флаг установлен, LN создаст журнал протоколирования для общего числа назначенных номерных изделий с общим временем командировки во время каждого шага расчета. Место экспорта Место, где хранится журнал протоколирования Директория экспорта Директория для экспорта журнала протоколирования Примечание Это поле доступно, только если поле Место экспорта установлено в значение Местная система. Имя файла экспорта Имя журнал протоколирования Примечание Это поле доступно, только если поле Место экспорта установлено в значение Местная система. |