| # Копирование конструкторской единицы в изделие (tiedm1201m000) Используйте этот сеанс чтобы, чтобы скопировать К-единицу в стандартное изделие или в заказное изделие. Можно либо копировать К-единицу в существующее изделие, индикатором которого является флаг Изделие Доступно, либо определить новое изделие. LN автоматически выбирает редакцию выбранной К-единицы со статусом Утверждено технологом. Когда вы определяете новое изделие, LN выводит данные по умолчанию из данных К-единицы, а не из умолчаний изделия. Когда копирование производится в существующее изделие, тип этого изделия должен быть идентичен типу копируемой К-единицы. Например, закупаемая К-единица должна копироваться в закупаемое изделие. Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские единицы Копирование К-единиц в изделия Конечная обработка конструкторских данных Конструкторские СИ Конструкт.Единица Выберите К-единицу, которую вы хотите скопировать в производственное изделие. Обратите внимание, что копируется конкретная редакция. Описание Название К-единицы, которая должна быть скопирована в производственное изделие. Обратите внимание, что копируется конкретная редакция. Редакция К-единицы LN автоматически выберет редакцию выбранной К-единицы со статусом Утверждено технологом. Изделие Производственное изделие, в которое вы хотите скопировать редакцию. Это производственное изделие необязательно должно уже существовать. Описание Название производственного изделия, в которое вы хотите скопировать редакцию. Оно необязательно должно уже существовать. Тип изделия Тип изделия целевого изделия. Если целевое изделие уже существует, оно должно быть того же типа, что и исходная редакция К-единицы. Группа изделия Группа целевых изделий. Эта группа должна уже существовать. Изделие Доступно Если этот флаг установлен, целевое изделие уже существует. Копир. связанных док-тов Если этот флаг установлен,, связанные документы также копируются. |