| # Конфигурация продукта без проекта Установка параметров для различных сценариев Издлия можно конфигурировать либо в Конфигурация продукта (PCF), либо в PCM конфигураторе. Можно выбрать комбинацию параметров Конфигуратор продукта и PCM конфигуратор в сеансе Внедренные компоненты ПО (tccom0100s000) по возможным сценариям:
Настройка парметров | Сценарий | Описание |
Конфигурация продукта (PCF) выбрана Интеграция PCM конфигуратора выбрана | 1 | Если оба параметра выбрано, то возможно кастомизировать изделия при помощи как Конфигурация продукта (PCF), так и PCM конфигуратора. В случае если изделие конфигурируется при помощи PCM, СИ и маршрут могут конфигурироваться при помощи PCF или PCM. | Этот сценарий рекомендуется, если PCF уже используется, и вам нужно преобразовать используемые конфигурации в PCM конфигуратор.
Только Интеграция PCM конфигуратора выбрана | 2 | Только PCM конфигуратор используется для конфигурирования изделия, спецификации изделия (СИ), и маршрута. | В этом сценарии, функциональность Конфигурация продукта (PCF) не доступна.
Только Конфигурация продукта (PCF) выбран | 3 | Только конфигуратор продукта (PCF) используется для конфигурированияизделия, спецификации изделия (СИ), и маршрута. | С этим сценарием PCM Конфигуратор не обязятельно должен быть интегрирован. Все функции, которые относятся к PCM, не доступны, и поля/ флаги скрыты.
Ни один из параметров выбран | 4 | Конфигурирование не применяется |
СИ и маршрут для конфигурируемых изделий Вы можете работать со спецификацией изделия (СИ) и маршрутом для конфигурируемых изделий разными методами, в зависимости от источника поставки: Типовые СИ и маршрут для конфигурируемых изделий с источником поставки: Цех Типовая СИ и маршрут не требуются в PCM конфигураторе. В этой ситуации, и СИ и маршрут генерируются в LN. Если генерируются заказные СИ и маршрут в PCM конфигураторе, то СИ определяется на уровне стандартных изготовляемых или закупаемых компонентов. СИ, которая относится к стандартным изготовляемым и закупаемым компонентам, всегда поддерживается в LN. Это же верно и к маршруту для PCM конфигурируемых изделий. Типовые СИ и маршрут для конфигурируемых изделий с источником поставки: Сборка Требуется типовая СИ, но типовой маршрут не используется Примечание Если конфигурирование изделия выполняется в PCM конфигураторе без сборочных (типовых) СИ и требуемой информации, то данные поддерживаются в LN. Генерация заказных СИ и маршрутов в PCM Сеансы Генерация структуры проекта для варианта исполнения (tipcs2220m000) и Генерация структуры (бюджета PCS) для заказов на продажу (tdsls4244m000) могут использоваться в комбинации с PCM конфигуратора для запуска поиска вариантов структур из PCM и перегенерации, на основе полученной структуре варианта из PCM, кодов заказных изделий и структур проектов. Примечание Если вариант генерируется в PCF, проверку достоверности варианта можно выполнить при помощи сеанса Валидация вариантов исполнения (tipcf5200m000). Если вариант генерируется в PCM конфигураторе, статус PCM конфигуратора передается в проверку достоверности статуса в LN. Генерирование кодов заказных издлий в PCM Если используется PCF, коды заказных изделий генерируются из сеанса Типовое изделие - Установки для генерации данных (tipcf3101m000). Это невозможно для конфигурируемых PCM конфигуратором изделий. Примечание Если все изделия конфигурируются в PCM конфигураторе, сеанс Типовое изделие - Установки для генерации данных (tipcf3101m000) не доступен. PCM конфигуратор позволяет редактирование определенных документов конфигурирования (изделий, СИ и маршрутов), рисунков и файлов данных (таких как pdf, docx, CAD, SVC, image, test). Эти документы могут использоваться в LN для дальнейшей обработки. Если оба конфигуратора активны, то показывается сообщение об ошибке, если одинаковая конфигурация регистрируется в процессе загрузки данных из PCM конфигуратора в LN. Связанные темы Настройка конфигуратора PCM Конфигурация продукта (PCF) Конфигурирование вариантов исполнения и генерирование структур продукта |