| # Конструкторская СИ (tiedm1110m000) КСИ - это спецификация изделия для редакции конструкторской единицы. Используйте этот сеанс чтобы, чтобы воспроизвести и отредактировать комплектующие детали (компоненты) КСИ. Компонентами могут быть либо К-единицы, либо производственные изделия, например закупаемые изделия или изготовляемые изделия. Связанные темы Конструкторские СИ Конструкторские единицы Использование модификаций в EDM Обзор ссылочных указателей Задание альтернативных материалов Конструктор.Единица Код для конструкторской единицы (К-единицы), для которой нужно определить спецификацию изделия (СИ). Чтобы ввести новую К-единицу, нажмите Новый или Найти запись. Примечание Следующие изделия могут быть только не конфигурируемыми изделиями: Основное изделие Подизделие Связанные темы Обзор управления конструкторскими данными Конструкторские СИ Структура одноуровневой СИ Конструкторские единицы Интеграция Производство и Управление документами Задание альтернативных материалов Описание Название основного (или родительского) изделия. Редакция К-един. Редакция конструкторской единицы, для которой определяется спецификация изделия (СИ). Редакция К-единицы Родительская или основная редакция К-единицы, для которой определяется спецификация изделия (СИ). Примечание Каждая редакция может иметь отдельную КСИ. Статус Статус редакции. Кол-во в СИ Количество изготовляемых изделий, к которым применима спецификация изделия (СИ). Объем СИ дает вам возможность указать очень маленькое количество изделия в качестве компонента СИ. Пример Вам требуется очень небольшое значение определенного красителя для того, чтобы смешать один литр определенной краски и получить нужный цвет, например, - Хлопковый белый. В данном случае, объем СИ определен как 1000 литров. Количества компонентов для получения краски будут выглядеть следующим образом:
Краска Хлопковый белый, 1000 литров:
Белый | 999 литров
Желтый | 0.6 литра
Красный | 0.2 литра
Синий | 0.2 литра
Номер строки Номер позиции строки КСИ. Это эквивалентно номеру позиции ПСИ, за исключением того, что здесь нет порядковых номеров. Порядковый номер определяет изделия, действующие на разные даты. Эту функцию (определение изделий, действующих на разные даты) для конструкторских единиц могут выполнять редакции. Тип компонента Тип компонента в строке КСИ Компонент Компонент редакции конструкторской единицы (К-единицы) Компонентом может быть либо К-единица, либо стандартное изделие. Примечание Можно ввести новый компонент, если нажать Новый. Можно модифицировать существующий компонент, дважды щелкнув по строке компонента. КСИ формируется путем создания списка компонентов каждой редакции изделия. Компоненты КСИ могут иметь свою собственную СИ, в которой они фигурируют как К-единицы. Редакция компонента Если компонентом является К-единица, LN вводит выбранную редакцию К-единицы, которая имеет статус В разработке в этом поле. Только для редакций со статусом В разработке можно поддерживать КСИ. Стандарт.конфигурация Если этот флаг установлен,, строка КСИ является частью стандартной конфигурации изделия. Затраты по строке КСИ включаются в стандартную себестоимость. Если флаг Стандарт.конфигурация не выбран, строка КСИ не является частью стандартной конфигурацией изделия. Затраты по строке КСИ не включаются в стандартную себестоимость. Флаг Стандарт.конфигурация в сочетании с установкой флага Действ. в сеансе Исключения (tcuef0105m000) указывает на то, используется ли строка КСИ для конкретной модификации. Если флаг Стандарт.конфигурация выбран, а флаг Действ. не выбран для исключения, связанного со строкой КСИ, строка КСИ будет пропущена для конкретной модификации или потребности. Если флаг Стандарт.конфигурация не выбран, а флаг Действ. выбран для исключения, связанного со строкой КСИ, строка КСИ будет добавлена для конкретной модификации или потребности. Примечание Если строка КСИ имеет прикрепленные исключения, но вы не хотите использовать исключения, например, для продажи запчастей или для конечного изделия, которое не является модифицируемым, можно не выбирать этот флаг. Связанные темы Обзор модификаций Исключения присутствуют Если этот флаг установлен,, исключение прикрепляется к данной строке КСИ. Это исключение можно просмотреть, щелкнув по опции Исключения в этом сеансе. Связанные темы Использование модификаций в EDM. Обзор модификаций. Длина Длина компонента, находящегося в строке КСИ. Примечание Длина можно использовать для расчета Нетто кол-во:
                      Нетто кол-во = Длина * Ширина * Число единиц.
Допол. Информация Можно ввести восемь знаков текста. Если вы хотите ввести больший объем текста, щелкните по опции Текстовый редактор. Ширина Ширина компонента Примечание Ширина можно также использовать для расчета Нетто кол-во:
                      Нетто кол-во = Длина * Ширина * Число единиц.
Текст Если этот флажок включен, можно ввести текст. Число единиц Число появлений компонента в КСИ. Для физического изделия этот показатель равен числу единиц, содержащихся в определенной пользователем длине или площади. Примечание Число единиц можно также использовать для расчета Нетто кол-во:
                      Нетто кол-во = ( Длина * Коэффициент перевода СИ) * ( Ширина * Коэффициент перевода СИ) * Число единиц/ Коэффициент перевода
Если компонент не имеет Ширина, значение ( Ширина * Коэффициент перевода СИ) удаляется из формулы. Коэффициенты перевода определяется в сеансе Коэффициенты перевода (tcibd0103m000). LN использует коэффициент перевода, применимый к единицам изделия или К-единицы. Коэффициент перевода СИ - это коэффициент перевода из базовой единицы в количество в СИ. Это определяется из Ед-ца измерения СИ. Нетто кол-во Теоретически необходимое количество компонента или материала требуемое для изготовления определенного количества продукции. Данное количество называет чистым, так как на практике вам может потребоваться большее количество, чем теоретически необходимое, для компенсации потерь при производстве продукции. Примечание Это значение должно быть больше нуля. Объемно независимый Если этот флаг установлен,, нетто количество К-единицы копируется для обновления количества отходов в СИ. Если этот флаг сброшен,, нетто количество К-единицы копируется для обновления нетто количества СИ. Ссылочные указат.присутствуют Если этот флаг установлен,, то один или несколько ссылочных указателей присутствует в сеансе Ссылочные указатели по КСИ (tiedm2110m000). Вы не можете изменить данное поле. Для просмотра или работы с ссылочными указателями нажмите Ссылочные указатели по КСИ. Связанные темы Обзор ссылочных указателей Альтернативы присутствуют Если этот флаг установлен,, то один или несколько альтернативных материалов присутствует в сеансе Расходуемые и альтернативные материалы по КСИ (tiedm2115m000). Вы не можете изменить данное поле. Чтобы просмотреть или работать с альтернативными материалами, нажмите Расходуемые и альтернативные материалы по КСИ. Связанные темы Альтернативные материалы в СИ Задание альтернативных материалов Расходуемый материал присутствует Если этот флаг установлен,, то расходуемый материал присутствует в сеансе Расходуемые и альтернативные материалы по КСИ (tiedm2115m000). Вы не можете изменить данное поле. Чтобы просмотреть или работать с альтернативными материалами, нажмите Расходуемые и альтернативные материалы по КСИ. Связанные темы Использование оставшегося запаса устаревших изделий Множество изделий допускается Если этот флаг установлен, LN может распределить нетто количество материала между несколькими изделиями. Например, нетто-количество может быть поделено между расходуемым материалом и стандартным материалом или между стандартным материалом и одним или несколькими альтернативными материалами. Если этот флаг сброшен, LN списывает по этой строке СИ только одно единственное изделие под один производственный заказ. Пример смотри в разделе Распределение материальной потребности по нескольким изделиям. Связанные темы Использование оставшегося запаса устаревших изделий Альтернативные материалы в СИ Задание альтернативных материалов Применяемость в КСИ Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Применяемость компонентов КСИ (tiedm1550m000). Исключения Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Исключения (tcuef0105m000). Ссылочные указатели по КСИ Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Ссылочные указатели по КСИ (tiedm2110m000), в котором можно добавить, просмотреть или поддержать ссылочные указатели для конкретной строки конструкторской СИ. Расходуемые и альтернативные материалы по КСИ Щелкните по этой опции, чтобы запустить сеанс Расходуемые и альтернативные материалы по КСИ (tiedm2115m000), в котором можно добавить, просмотреть или поддержать альтернативные материалы для конкретной строки конструкторской СИ. Дерево просм. Щелкните по опции Дерево просмотра, чтобы просмотреть и поддержать многоуровневую КСИ в браузере GBF. |