| # Модификации в Производство Основные данные В Infor LN Производство Вы можете задать исключения в следующих сеансах: Конструкторская СИ (tiedm1110m000) Спецификация изделия (tibom1110m000) Изделие - Маршруты (tirou1101m000) Операции маршрутов (tirou1102m000) Назначения операций (tiapl1510m000) Типовая спецификация изделия (tiapl2510m000) Сборочные СИ и операции (tiapl2520m000) Модификации в Цеховом управлении Если для различных модификаций одинаковы СИ изделия и маршрут, то можно объединить модификации в одном производственном заказе. Если маршрут или СИ отличаются для модификаций из-за определения исключений, то нельзя объединить эти модификации в одном производственном заказе. Планирование заказов в Infor LN Планирование предприятия, по возможности, комбинирует модификации. Модификации производственного заказа хранятся в распределении заказа. В фоновом режиме все работы по производственному заказу выполняются на уровне модификации. Данные, доступные на уровне заказа для изделий бех модификации, доступны также для изделий с модификациями. Можно воспользоваться сеансом Распределение производственного заказа (tisfc0105m000) для получения информации по модицикациям. Сеанс выводит на экран модификации, которые: Заказаны Завершены в отчете на последней операции Поставлены на склад Отбракованы Должны быть списаны Списаны Кроме того, сеанс Распределение производственного заказа (tisfc0105m000) отображает, по модификации, число изделия, которые заказаны во время разрешения. Сеанс также отображает код партии, которая назначается модификации при поставке изделия на склад. Если разные изделия с той же самой модификацией назначаются нескольким партиям, то на экран выводится последняя партия. В следующих ситуациях можно добавить или изменить распределение заказа: Если производственный заказ имеет статус Запланированный, то вы можете затем вручную ввести распределение модификаций, которая особенно важна для созданных вручную заказов. Если заказанное количество меняется, то вы можете изменить заказанное количество в сеансе Производственный заказ (tisfc0101m100), даже если производственный заказ SFC уже разрешен. В этом случае флаг измененное количество по умолчанию распределяется по существующему распределению модификаций в сеансе Распределение производственного заказа (tisfc0105m000). Для изменения заказанных количеств, в соответствующем меню, можно нажать Изменить заказанное кол-во. Однако, общее заказанное количество по всем модификациям должно равняться заказанному количеству в производственном заказе. Если, например, у вас в заказе 10 штук, пять для модификации 1 и пять для модификации 2, то вы можете изменить заказанное количество на 14 штук. LN изменит распределение заказа: семь штук для модификации 1, и семь штук для модификации 2. Если нажать опцию Изменить заказанное кол-во, то вы можете редактировать поля Заказанный объем в распределении заказа. Например, у вас есть шесть штук для модификации 1, и восемь штук для модификации 2. Отчет о завершенных операциях Если производственный заказ состоит из модификаций, то операции должны быть завершены по модификации. Модификация, которую вы ввели, должна существовать в распределении заказа. В зависимости от данных, введенных в сеансе Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000), LN обновляет количества в распределении заказа. Распределение заказа, однако, не содержит информации на уровне операции. В результате, не каждая работа, выполненная в сеансе Отчет о завершенных операциях (tisfc0130m000), запускает обновление распределения заказа. Только когда завершена последняя операция, окончен процесс производства. Если вы завершаете последнюю операцию, то также обновляются количества в распределении заказа. Однако, если вы отбраковываете изделие на первой операции, то изделие отклоняется и для дальнейшего производства. В результате, отбраковки на каждой операции приводят к обновлению отбракованного количества в распределении заказа. Если вы завершаете финальную операцию, то можете переместить конечный продукт в запасы. В этом случае LN обновляет количество, поставленное в распределении заказа соответственно. Отчет о завершении заказов Если производственный заказ имеет распределение модификаций, то необходимо запускать отчет о завершении заказов по модификациям. При завершении заказов в сеансе Отчет о завершении заказов (tisfc0520m000) обновляются данные распределения заказа. Оценочное распределение материалов Изделие с определенной модификацией запрашивает материал для той же модификации. Если несколько модификаций объединены в один производственный заказ, то требуется материал для нескольких модификаций. Для каждой модификации потребуется отдельный набор оценочных материалов. Единственным отличием между отдельными наборами является номер модификации. Вы можете найти оценочные материалы по модификации в сеансе Оценочные материалы (ticst0101m000). Строка оценочных материалов представляет собой итоговое оценочное количество по изделию. Модификации оценочных материалов хранятся Материал хранятся в сеансе Распределение оценочных материалов (ticst0508m000), который вы можете запустить путем нажатия Распределение оценочных материалов в соответствующем меню сеанса Оценочные материалы (ticst0101m000). Модификации в заголовках исполнения Если создан производственный заказ для номерного изделия, LN может сгенерировать структуру исполнения. Структура исполнения состоит из заголовка исполнения и компонентов исполнения. Заголовок исполнения представляет собой уникальный конечный продукт в производственном заказе. Заголовок идентифицируется номером производственного заказа и серийным номером, которые сгенерирован на основе маски. Если генерируется структура исполнения, то номер модификации назначается исходя из распределения заказа. Номер модификации задается по умолчанию, которое можно изменить. Изменения в информации о модификации отражаются в распределении заказа. Если номер модификации, который не является частью заказа распределения, назначается заголовку исполнения, то обновляется распределение заказа. Для модификации создается новая строка. Модификации в компонентах исполнения Модификации назначаются на компоненты исполнения только для оценочных материалов. Вы можете изменить компоненты. Изменения в компонентах исполнения отражаются в оценочных материалах. Компоненты модификации и проекты PCS Заказные изделия являются проектными компонентами PCS. Компонент модификации также доступен для заказанных изделий. В результате, вы можете создавать исключения для строк, маршрутов и операций маршрутов заказанных изделий. Можно также определить модификации для заказных конечных изделий. Генерировать структуру проекта Если Вы вводите стандартное изделие с политикой заказа На заказ в строке заказа на продажу, то Вы можете сгенерировать структура проекта для изделия. Вместо ввода стандартного изделия, можно также ввести компонент модификации в строке заказа на продажу: Привяжите модификацию к проектному компоненту Если вы выбираете модификацию в строке заказа на продажу, то можно сгенерировать структуру проекта, модификация связывается с соответствующим проектным компонентом. Пример Политика заказа для конвейера меняется на значение На заказ. Для модификации 9584 вводится строка заказа на продажу. Для этой строки заказа на продажу генерируется структура проекта, что означает, что изделие является заказным. Изделие является проектным компонентом 123001032. Для конвейера генерируется автоматически проектный компонент, который Вы можете увидеть в сеансе Проектные компоненты (tipcs2111m000). Исключения копирования При копировании стандартного изделия в заказное изделие также копируются связанные исключения. LN копирует исключения, которые определяются для следующих сущностей: Спецификация изделия Маршрут Операции маршрута Изделие - Контрагент по закупкам Стратегия источников Копирование настроек изделия Настройки изделия, заданные в общих данных изделия, которые относятся к компоненту модификации, копируются из стандартного изделия в заказное изделие при генерации структуры проекта. Модифицируемая оценочная себестоимость Если структура проекта сгенерирована, Вы можете вручную или автоматически назначить модификацию на проектный компонент. Оценочная себестоимость для проекта рассчитывается для модификации, которая задана для проектного компонента. Модификации и конфигуратор В конфигураторе (PCF) вы можете определить модификации для типовых изделий с системой заказа SIC, Планирование или Вручную. Типовые изделия с системой заказа FAS обрабатываются модулями Планирование сборки и Управление сборкой. Нельзя задать исключения в конфигураторе (PCF). Следовательно, Вы не можете сконфигурировать типовую СИ или маршрут, используя исключения. В конфигураторе ограничения используются в конфигурировании типовых изделий. Планирование предприятия, однако, разворачивает информацию о модификации до компонентов нижнего уровня. Для этиз компонентов нижнего уровня можно задать исключения. Если, например, изготовляемое изделие является частью типового изделия, то Вы можете использовать исключения для конфигурации изготовляемого изделия. Если в строке заказа на продажу генерируется структура проекта для типового изделия, LN создает заказное изделие для типового изделия. В строке заказа на продажу заказное изделие замещает типовое изделие. Для данного заказного изделия верхнего уровня, LN генерирует проектный компонент. Модификация, что вы ввели в строке заказа на продажу, связывается с проектным компонентом системой LN. После генерации структуры проекта применяется функциональность PCS, описанная в предыдущем разделе. Часто, в структуре типового изделия, стандартные изделия существуют с политикой заказа На заказ. Если проектная структура сгенерирована, то эти изделия также делаются заказными. Однако, исключения, связанные с изделиями, например, исключения, связанные с СИ и маршрутом, не копируются в заказные изделия. Модификации в Управлении конструкторскими данными (EDM) Модификации также поддерживаются в Управление конструкторскими данными. Сначала конструкторские единицы и конструкторская СИ определяются в EDM. После утверждения конструкторские единицы копируются в изделия в общих данных по изделию, а конструкторские СИ копируются в производственные СИ. Определение нескольких вхождений изделия является типичной конструкторской задачей, в которой компоненты модификации могут пригодиться. Вы можете назначить модификации конструкторским единицам и привязать исключения к строкам конструкторской СИ. Если вы привязываете модификации к конструкторской единице, и затем копируете конструкторскую единицу в изделие в общих данных по изделию, то также копируются модификации. Если конструкторская СИ копируется (завершается) в производственной СИ, то также копируются исключения. Пример В EDM конструируется новый конвейер. Именем нового конвейера является конвейер-НВ (новый выпуск). Серии модификаций определены для этого изделия в сеансе Изделия - серии номеров модификаций (tcuef0101m000). Необходимо включить флаг Конструкторская единица в сеансе Изделия - серии номеров модификаций (tcuef0101m000), поскольку включено конструкторская единица. Модификации сгенерированы для серии. Вы можете задать исключения в конструкторской СИ. Если конструкторская единица копируется в изделие в общих данных по изделию, то появится сообщение, спрашивающее, нужно ли перепривязать модификации к целевому изделию. Если нажать Да, то необходимо ввести данные в сеансе Перекомпоновка изделий - серии номеров модификаций (tcuef0201m000). Результат отобразится в сеансе Модификации (tcuef0502m000). Теперь модификации относятся к конвейеру-НВ, не конструкторской единице. После завершения СИ также копируются исключения. Эти исключения еще имеют связь с перекомпонованными модификациями. После копирования и перепривязки модификаций к изделию в общих данных по изделию, модификации больше не являются связанными с конструкторской единицей. Однако, вы еще можете использовать компоненты модификации в процессе конструирования для дальнейших редакций. В исключениях по конструкторской СИ, вы можете привязаться к изделиям, которые перепривязаны к изделиям в общих данных по изделию. Можно также создать новые модификации для конструкторской единицы, и перепривязать (перекомпоновать) эти модификации, как было описано ранее. Модификации в APL и ASC Планирование сборки и Управление сборкой управляют типовыми изделиями с системой заказа FAS. Эти типовые изделия не могут быть использованы в конфигураторе PCF. В Планировании сборки (APL) можно задать исключения для: Назначений операций Типовой спецификации изделия (которая отличается от типовой СИ в PCF) Сборочных СИ и операций Вы можете ввести компонент модификации в варианте исполнения в APL. Этот вариант отличается от того, что используется в PCF. Если вариант исполнения создан в строке заказа на продажу, то модификация варианта исполнения берется из заказа на продажу. На основе конструкторских данных и данных планирования APL генерирует задания на сборку, которые управляются ASC. Задание на сборку имеет связь с вариантом исполнения. Связанный компонент модификации отображается в задании на сборку. LN не передает информацию о модификации в компоненты (сборочные компоненты), которые требуются для задания на сборку. Сборочные компоненты всегда распределяются и отпускаются для модификации 0. В сборке компоненты модификаций используются, только чтобы изменить содержимое заданий на сборку. Компонентами нижнего уровня являются стандартные изделия, для которых не хранится информация о модификации. |