| # 主工艺流程和工艺流程选项 主工艺流程标识必须执行的工序的集合。 可以将一个或多个主工艺流程链接至一个物料。 例如，“维修”和“全面检修”都是可以应用到机器的主工艺流程。 工艺流程选项是对主工艺流程的进一步说明。 例如，维修在 2000 个机时和 3000 个机时之后进行。 工艺流程选项包括一组可对物料执行的工序（在主工艺流程中定义）。 每道工序都具有如下特征： 基于参考活动。 由唯一序号标识。 添加到一个工艺流程选项中的工序必须具有相同特征，例如，同一工作中心。 示例 定义主工艺流程 MR1 以对机器 1 进行全面检修。您希望在 600 个机时、1000 个机时和 2000 个机时之后对机器 1 进行全面检修。 工艺流程选项 1 是针对必须在 600 个机时之后执行的工序创建的，工艺流程选项 2 是针对必须在 1000 个机时之后执行的工序创建的，工艺流程选项 3 是针对必须在 2000 个机时之后执行的工序创建的。 现在，可为主工艺流程创建工艺流程矩阵。 在该矩阵中，可以存储每个工艺流程选项必须执行的工序集。 为主工艺流程 MR1 定义的工序如下：
序号 | 参考活动
1 | 检验
2 | 拆卸
3 | 清洗
4 | 替换部件 124
5 | 替换部件 125
6 | 替换部件 124
7 | 测试
对于工艺流程选项 1，必须执行工序 1、2、3、4 和 7。 对于工艺流程选项 2，必须执行工序 1、2、3、5 和 7。 对于工艺流程选项 3，必须执行工序 1、2、3、6 和 7。 注意 此外，也可以为序列化物料创建工艺流程矩阵。 |