| # 物理分解结构 (tscfg2110m000) 使用此进程以维护物理分解结构。 物理分解结构是针对安装而定义的，并且使您能够查看配置的制造结构和维修状态结构。 在物理分解结构中，只会显示配置或安装中当前安装的序列化物料。 可以在物理分解结构日志 (tscfg2515m000) 进程中查看已删除的序列化物料。 注意 如果选中通用服务参数 (tsmdm0100m000) 进程中的功能性要素处于活动状态复选框，则可以在物理分解结构中使用功能性要素。 如果通过图形浏览器框架查看物理分解结构，则应注意，LN 还将使用在物理分解结构日志 (tscfg2515m000) 进程中输入的数据。 使用启动替换序列号 (tscfg2210m800) 进程的“替换序列号”命令，可以用新的序列号替换旧的序列号，仅当选中配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中的使用配置状态复选框时，才会显示这个新的序列号。 相关主题 维护物理分解结构 安装组布局示例 使用功能性要素 父物料 父序列化物料的物料代码。 注意 父序列化物料不能为批次物料。 序列号 父序列化物料的序列号。 说明 父序列化物料的说明或名称 修订号 序列化物料所有修订的标识。 安装组 父序列化物料（及其所有子物料）所属的安装组的代码。 说明 代码的说明或名称。 所有者 拥有父子序列化物料的业务伙伴名称 位置 子物料或子组件在父物料的物理分解结构中的位置编号 相关主题 编号 父物料图片 序列化物料图片，默认值来自序列化物料 (tscfg2100m000) 进程。 如果序列化物料 (tscfg2100m000) 进程中未提供该图片，则图片的默认值来自物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程。 注意 如果您访问特定行的详细资料，则会显示序列化子物料的图片。 如果序列化物料 (tscfg2100m000) 进程中不存在该图片，则序列化子物料图片的默认值来自物料通用数据 (tcibd0501m000) 进程。 物料 子物料的物料代码 相关主题 定义序列化物料 序列号 子序列化物料的序列号。 此编号可以是批次物料的序列号。 注意 子序列化物料只能在分解结构中出现一次。 一个物理分解结构中的子序列化物料和父序列化物料不能相同。 如果未输入序列号，则会禁用状态字段。 说明 子物料的说明或名称 修订号 序列化物料所有修订的标识。 数量 父物料的物理分解结构中的子物料的数量 注意 如果填写了序列号，此字段将显示 1（一）并且被禁用。 数量 用于表示子物料数量的单位 功能性要素 子物料所属的功能性要素组。 注意 只有选中通用服务参数 (tsmdm0100m000) 进程中的功能性要素处于活动状态复选框时才能定义功能性要素。 不能更改物理分解结构中的功能性要素。 父物料和子物料的组合只能属于一个功能性要素。 相关主题 使用功能性要素 引用指示符 引用指示符 相关主题 引用指示概览 说明 代码的说明或名称。例如，这可以是表示组件物料安装位置的代码。 结构类型 为物料定义的物理分解结构的类型。当结构类型设置为结构时，LN 不允许您将物料作为物理物料的子代进行安装。 允许值 结构类型 注意 仅当选中配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中的结构类型的使用情况复选框时，此字段才可见。 状态 物理分解结构中的（序列化）物料的状态。 注意 无法人工更改该状态。 状态起始时间 设置或上次更改状态的日期 清除“样本序列号”字段 清除物料及其物理分解结构的样本序列号字段。 创建物理分解结构 启动物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程。 自制造状态结构... 可以根据制造状态结构创建物理分解结构。 自物料分解结构... 可以根据物料分解结构创建物理分解结构。 从 ASCII 文件创建物理分解结构 可以根据 ASCII 文件创建物理分解结构。 复制项目分解结构 可以根据项目分解结构创建物理分解结构。 替换 启动更改物理分解结构 (tscfg2220m000) 进程。 可以在此进程中替换物料。 安装 启动更改物理分解结构 (tscfg2220m000) 进程。 可以在此进程中安装物料。 删除 启动更改物理分解结构 (tscfg2220m000) 进程。 可以在此进程中删除物料。 上一层 显示上一层父物料。 如果当前父物料是分解结构最高层上的物料，则禁用此命令。 下一层 显示当前分解结构中的子物料的组件。 必须先选中分解结构中的一行才能启用此命令。 查看树 以图形方式显示选定的物理分解结构。 查看日志 显示物理分解结构日志。 物料详细资料 显示序列化物料的详细资料。 查看替代物料 显示替代物料。 删除物理分解结构 删除物理分解结构。 |