| # 企业计划子系统中的通用物料 通用物料表示根据客户偏好配置的物料结构。 在 PCM 配置器或产品配置模块 (PCF) 模块中进行此配置。 针对通用物料输入实际销售订单时，LN 会生成一个项目结构，并且会记录相应项目物料的需求。 这意味着，对于通用物料自身而言，不存在实际需求。 对于通用物料而言，只能存在下列几类需求： 预测 源自更高物料清单 (BOM) 或关键物料清单层的预测需求的相关需求。 主计划 通用物料的主计划与标准物料的主计划相似。 可以为通用物料维护一个物料主计划，并使用关键物料清单和关键能力清单来分解关键需求。 只要相关配置（项目）物料来源于通用物料（请参见物料通用数据 (tcibd0101s000) 进程中的来源物料字段），您便可以： 维护一个包括通用物料及其配置物料的物料主计划。 将预测消耗应用于通用物料的预测。 基于订单的计划 通用物料的基于订单的计划不同于标准的基于订单的计划，因为前者使用： 通用物料清单 (BOM) 而不是标准物料清单 (BOM)。 通用工艺流程而不是标准工艺流程。 通用物料清单 在企业计划子系统中进行计划时，将会用到通用物料清单 (tipcf3110m000) 进程中的下列字段： 计划数量 计划率 提前期偏置值 [Dy] 计划百分比粗略表示了该特定材料实际用于配置物料的频率。 计划的所需数量的计算方法如下： 可按以下方式确定通用物料清单 (BOM) 中材料的需求日期： 从相关计划订单的计划完成日期开始。 以后退式方式计划与通用物料清单 (BOM) 的提前期偏置。 注意 使用 PCM 配置器定制的物料的所有物料数据均在 LN 外部维护。 要对 PCM 配置的物料进行计划，必须使用计划 - 通用物料清单 (cprpd3140m000) 进程生成严格供计划使用的通用物料清单 (BOM)。 通用工艺流程 系统不使用规则的后退式计划方法来计划通用工艺流程中的工序，而是使用每道工序自身的提前期偏置来计划每一道工序。 在企业计划子系统中进行计划时，将会用到通用工艺流程 (tipcf3120m000) 进程中的下列字段： 计划生产时间 计划百分比 提前期偏置值 计划的生产时间用于计划相关工序。 计划百分比粗略表示了该特定工序实际用于配置物料的频率。 工序能力消耗的计算方法如下： 按以下方式确定通用工艺流程中工序的起始日期和结束日期： 从相关计划订单的计划完成日期开始。 以后退式方法计划下面的偏置以确定工序的结束日期。 注意 使用 PCM 配置器定制的物料的所有物料数据均在 LN 外部维护。 要对 PCM 配置的物料进行计划，必须使用计划 - 通用工艺流程 (cprpd3150m000) 进程生成严格供计划使用的通用工艺流程。 相关主题 企业计划子系统中的项目物料 通用物料的虚拟物料 主计划概览 订单计划概览 |