| # 装配线 - 分派和装配线工位 (tiasc5520m000) 使用此进程来显示链接至装配线工位的装配线资源分配。此类数据可在装配线控制 (LAC) 中定义，在其中会将此类数据引用为装配线工位级分配。 可为整个装配线定义分配，也可为特定的装配线工位定义分配。为装配线定义的分配称作装配线级分配，它实际上由装配线工位级分配集构成。装配线级分配可定义装配线工位级分配处于活动状态的时间，并为这些分配定义生产周期。此进程将显示在装配线工位上为特定装配线级分配定义的所有装配线工位级分配。 注意 存在两种类型的装配线级分配：平均分配和非平均分配。装配线工位级分配只能链接至非平均装配线级分配。平均分配只定义适用于整个装配线的平均生产周期，而不会链接至装配线工位级分配。 当此进程中显示的数据所属的分配（显示在此进程的顶部）处于活动状态时，显示的数据才有效。在装配线资源分配 (tiasc5510m000) 进程中会显示装配线级分配。 相关主题 装配控制模块概览 装配线工位利用率 装配线资源分配 装配线 制造总装进度计划 (FAS) 物料的一组连续装配线工位。 通过将物料从一个装配线工位传到另一个装配线工位，同时在每个装配线工位执行工序，就可以制造出物料。 装配线可以细分为若干个用缓冲工位分开的装配线控制段。 装配线可以是主装配线，也可以是供应线。 装配线工位 属于装配线的工作中心。 装配线工位用于生产 FAS（总装进度计划）物料。 一个装配线工位可以拥有多个位置，这使得一个装配线工位中可以存在多个物料。 分配 在一天的特定期间内分配给装配线的一组资源。 系统会在装配线工位上合理分配这些资源，以实现装配线资源的均衡分配。 可以为装配线定义分配。 您可以指定每个分配的生产周期及其活动范围，即该分配生效的期段和时间范围。 为分配定义的流程特征包括： 人员占用 机器占用 工作组 工序 这些流程特征链接至其它分配，这些分配又依次链接至装配线资源分配。 当分配生效时，链接至该分配的分配也随之生效。 分配类型 平均生产周期共有两种分配类型，这两种类型同时存在。 平均分配用于比较一般的用途，非平均分配则有非常具体的期段和时间范围。 平均分配 平均分配使用平均生产周期，这种生产周期以当天非平均分配的生产周期为基础。 平均分配会在计划期间使用。 计划以生产周期、日历和可用性类型为依据。 非平均分配 非平均分配使用基于时间的生产周期，这种生产周期以装配线上所执行的工序为基础。 生产周期可能会随为分配提供的时间范围而变化。 非平均分配用于定义订单内容。 对于已生成（非冻结）的订单，订单内容将以第一个处于活动状态的非平均分配为依据。 对于已冻结的订单，订单内容将以冻结订单时有效的非平均分配为依据。 在排序期间，还可以使用非平均分配来偏置提前期。 在对订单进行排序时，系统会为每个订单计算提前期。 该提前期以生产周期为依据，适用的生产周期将从非平均分配中检索。 注意 平均生产周期不是数学平均值，但是您可将它视为全天非平均生产周期的一个近似平均值。 人员固定成本 在装配线工位上为该装配线资源分配工作的员工的数量。 设备固定成本 在装配线工位上为该装配线资源分配所用的机器的数量。 循环次数 在装配线工位上为该分配处理一个装配订单所需的时间。该时间以循环数表示。例如，如果生产周期为 2 分钟，则 10 分钟将表示为 5 次循环。 工作组 启动分派 - 工作组 (tiasc5530m000) 进程。 |