| # 显示和管理流程触发器 每次发生可成为触发器的事件时（例如装配线工位订单 (LSO) 已完成），将存储该信息，即使此事件并未实际触发任何进程也是如此。 如果按下开始按钮，LN 将检查存储的每条记录，以查看存储的事件是否必须触发其它流程。LN 会通过检查流程触发器定义 (tiasl8100m000) 进程来了解是否必须触发其它流程。 当必须触发某一流程时，LN 将触发该流程。 当某一流程已被触发时，将删除该记录。 此进程将始终保持活动状态，不断检查新的触发器，直至您按下 ESC 或关闭 B-Shell。 如果在处理触发器时发生错误，LN 将记录该错误，可以使用装配信息 (tiasc0501m000) 进程查看该记录。 注意 可以使用管理流程触发器 (tiasl8211m000) 进程按照需要启动（检查和触发）流程。 通过此方法，可以只运行该流程一次，而无需使其保持活动状态，即可连续检查和触发流程。 通过管理流程触发器 (tiasl8211m000) 进程，还可以设置作业，以便定期（例如每隔 10 分钟）运行流程。 相关主题 装配控制模块概览 |