| # 订单特定检验 (qmptc0150m000) 使用此进程以显示来源订单的订单特定检验单。 检验单以主数据为基础，但在此进程中，可以为特定物料定制主数据。 定制数据不受主数据更改的影响。 在详细进程中，可以为来源订单添加和/或修改订单特定检验单。 如果在视图, 参考, 操作菜单中选择“订单行”，则可以显示并维护每个检验单的检验单行。 相关主题 订单特定检测过程 来源 （检验）订单与之相关的集成模块或子系统 来源订单 检验单适用的订单行的编号。 这可以是销售订单行、采购订单行或估计物料的位置。 工序 工艺流程中连续执行，以生产某种物料的系列步骤之一。 在执行工艺流程工序期间，可以收集下列数据： 任务。 例如，锯料。 用来执行任务的机器（可选）。 例如，切割机。 执行任务的地点（工作中心）。 例如，木制品工作中心。 执行任务所需的员工人数 此数据用于计算订单提前期，以便计划生产订单以及计算成本价。 在此工序期间或之后，必须进行质量检验。 库存单位 记录库存的单位。 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 检验顺序 订单的序号。 对于每个顺序，均会抽取一个或多个样品来检测特性。 标准检测过程 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个标准检测过程可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，标准检测过程可明显缩短操作时间。 版本 标准检测过程版本号。 如果您要修改标准的检测过程，LN 指定一个新的版本号。 检测作业组 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义 检测类型 指定从检验数量中抽取样品的方式。 Un. 用于表示频率的单位。 频率 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明： 从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
订单数量 | 1150 件
百分比 样品数量，以订货数量的百分比表示。 抽样单位 用于表示抽样的单位。 如果样品数量表示为百分比，LN 将使用物料的库存单位。 注意 物料的抽样单位和库存单位不必一定相同。 但是，如果二者不相同，则必须使用正确的换算系数。 样品数量 要测试的订单数量样品的总数量，用样品数量的单位表示。 输入的样品数量可以是固定数量，也可以是订单数量或频率（如果选择“连续取样”作为测试类型）的百分比。 合格质量水平 为使物料数量获得批准，检测样品可能会被拒绝的最大百分比。 例如，如果指定的合格质量水平 (AQL) 为 20%，则仅当拒收数量小于或等于 20% 时，ERP LN 才会批准物料数量。 相关主题 合格质量水平 (AQL) 示例 行 启动订单特定检验行 (qmptc0151m000) 进程。 |