| # 打印装配线工位订单（条形码） (tiasc2411m000) 使用此进程来打印下列项的条形码： 装配订单编号。 报告完成（针对装配线工位订单）。 撤消报告完成（针对装配线工位订单）。 如果不小心出错，可以在使用条形码报告装配线工位订单的完成 (tiasc2211m000) 进程中，使用条形码来报告订单完成或撤消报告完成。 使用下列两种方法之一来打印条形码： 使用 BWPRINT 程序 使用 BWPRINT 程序可打印到任何 Windows 设备类型的打印机。 执行下列步骤： 步骤 1. 单击打印 如果单击“打印”，则会启动选择设备 (ttstpsplopen ) 进程。 步骤 2. 选择设备 选择设备类型为 Windows 打印机的设备。可以在设备数据 (ttaad3500m000) 进程中设置设备。 步骤 3. 选中预览复选框 此复选框按“Windows 打印机选项”分组。 步骤 4. 单击继续按钮 系统会启动 BWPRINT 程序，您会看到条形码预览。 步骤 5. 单击打印图标 单击“打印”图标，选择您的常规打印机。 注意 bwprint.exe 文件必须在 BW/bin 目录中。如果此文件不存在，则必须为工作站或计算机安装 bwprint。 在 Windows 和 Unix 环境中，都可以使用 BWPRINT。 直接从 Unix 打印队列中 步骤 1. 单击打印 如果单击“打印”，则会启动选择设备 (ttstpsplopen ) 进程。 步骤 2. 选择打印机 选择常规打印机。 注意 如果直接从 Unix 队列打印，则必须满足下列前提条件： 必须使用特殊字体（通常在附加墨盒中）。 必须安装正确的脚本文件，以初始化打印机字体。 脚本文件中必须有正确的逻辑，以标识打印机代码。系统管理员必须正确设置脚本。这不是一个简单的过程，建议您使用方法 1 (BWPRINT)。 相关主题 装配控制模块概览 用于 Windows NT 的条形码 使用条形码类型 选择适合扫描硬件的条形码类型。 打印动作代码 如果选中此复选框，则系统会打印“已完成”或“撤消”动作代码。在使用条形码报告装配线工位订单的完成 (tiasc2211m000) 进程中，会使用这些代码。 打印装配线工位订单 如果选中此复选框，则还会打印装配线工位订单。 打印 打印输入的选项。 |