| # 基于主计划的 CTP 检查 对于基于主计划的 CTP 检查，标准物料和通用物料彼此没什么不同。 基于主计划的组件 CTP 检查在最终产品的订单计划跨度和计划跨度之间执行。 关键物料清单用于查找 CTP 关键的组件。 在将组件 ATP 添加到最终产品的 ATP 中时，LN 会考虑关键物料清单 (BCM) 行中定义的所需数量以及提前期偏置。 注意 请注意，LTO 值已包含入库和出库提前期、安全时间以及额外提前期。 因此，与基于订单的偏置不同，在基于主计划的跨度中为组件设置偏置时不会单独添加这些提前期。 组件 CTP 数量来自物料主计划，因此会根据按方案列出的计划期段 (cprpd4120m000) 进程中定义的计划期间时段来检查该数量。 因此，在检查期间会采用每个后续计划期段的累计组件 CTP。 组件 CTP 会以在日期 t 可生产的数量来递增 ATP（基于组件 ATP）： 示例 考虑接受日期 t 的物料 A 销售订单。 物料 A 具有关键材料 B 和 C。生产订单需要三天时间，在开始时需要 C。 一天以后需要材料 B，因此 BCM 对于材料 B 具有两天的偏置，而对于 C 具有三天的偏置。 销售订单上的数量为 10 个，日期 t 的物料 A 的 ATP 为 5 个。 此数量不足，因此会检查组件 CTP。 t-3 的 C 的 ATP 为 12，而 t-2 的 B 的 ATP 为 15。因此，可以再生产 12 个。 因此，CTP 为 5 + 12 = 17，而且该订单是可接受的。 基于主计划的能力 CTP 是检查订单计划跨度和计划跨度之间的工作中心可用性。 关键能力清单用于查找 CTP 关键的能力。 能力 CTP 值来自资源主计划，因此会根据按方案列出的计划期段 (cprpd4120m000) 进程中定义的计划期间时段来检查能力。 因此，在检查期间 LN 会采用每个后续计划期段的累计能力 CTP。 资源的累计能力 CTP 显示在资源主计划 (cprmp3501m000) 进程中，以小时数来表示。 使用关键能力清单 (cprpd3130m000) 进程中的需求能力、提前期偏置和需求能力字段，将此能力转换为可承诺交付的成品的额外累计 ATP 数量。 示例 如果累计能力 CTP 为 4 个小时，而且需求能力为 0.5 个小时，则成品的累计 ATP 数量会按 8 个递增。 为了获得这些数量的正确时间，会考虑提前期偏置。 此计算按如下所示执行： 以同一销售订单为例，带有关键工作中心 WC。 关键能力清单 (BCC) 对于 WC 具有三天的偏置，一个需要 0.5 个小时的能力。 t-3 的 WC 的自由能力为 4 个小时，因此为 8 个。 因此，CTP 为 5+8。 |