| # 检验单 (qmptc2100m100) 使用此进程以 定义和修改物料的存储检验单。 相关主题 存储检验 订单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 标准检测过程 检查物料的质量要求所需的数据所链接的代码。 由于一个标准检测过程可用于一组需要同样质量标准和检测的产品，因此，标准检测过程可明显缩短操作时间。 检测作业组 有关某一检验数量的抽样检测频率及样品数量的定义 检测类型 指定从检验数量中抽取样品的方式。 允许值 可能值 频率 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明： 从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
订单数量 | 1150 件
注意 如果 检验数量 小于频率数量（例如，检验数量为 40，频率数量为 50），则不能继续执行检验过程。在这种情况下不能生成任何样品，而且必须减少频率数量。 频率单位 用于表示样品数量的单位 注意 频率单位和 订单 数量的单位不必一定相同。但是，如果二者不相同，则必须使用正确的换算系数。 百分比 样品数量是要检测的合计数量。在此字段中，样品数量表示为检验数量或频率数量（如果已选择 连续抽样 作为检测类型）的百分比。 样品数量 样品数量 是检验数量中抽取的所有待检测样品的合计数量，以样品数量的单位表示。在此字段中，它表示为一个固定数量。 单位 样品数量 的 单位 行 单击以启动 检验单行 (qmptc1101m000) 进程。 样品 单击以启动 检验单样品 (qmptc1110m000) 进程。 |