| # 存储检验单 (qmptc2100m000) 使用此进程以定义和修改物料的存储检验单。 如果双击检验单，可以查看检验单 (qmptc1100m000) 进程中的详细资料。 注意 只有将状态字段设置为自由或活动（请参见存储检验 (qmptc2120m000) 进程），并且未将任何订单行的“订单行状态”设置在“活动”之后（请参见检验单行 (qmptc1101m000) 进程的详细进程），才能创建或修改检验单。 相关主题 存储检验 物料 指在 LN 中可以采购、存储、制造、销售或以其它方式处理的原材料、部件、成品和工具。 物料也可以代表作为一个成套备件进行处理的一组物料，或存在于多个产品变型中。 您还可以定义非实体物料。非实体物料虽然不存放在库存中，但可用它过帐成本或向客户开具服务发票。 下列是非实体物料的示例： 成本物料（如电费） 服务物料 分包服务 清单物料（菜单/选项） 注意 标准物料以物料代码表示。 分段物料包含项目代码段和物料基本段（定制物料的物料代码）。 在物料代码分段 (tcibd0500m000) 进程中定义物料可以包含的段。 顺序 据此对不同样品的各个特性进行检测的检验单的序号 检验单 用于构建采购、生产或销售的产品的检验事项的单据 检测类型 指定从检验数量中抽取样品的方式。 允许值 可能值 频率 两次抽样之间的间隔，以频率单位表示。 说明： 从每 100 件产品中抽取 10 件新样品。 在下面的示例中，需要进行 11 次抽样，每个抽样含 10 件产品。 示例
样品 | 10 件
频率 | 100 件
订单数量 | 1150 件
注意 如果检验数量小于频率数量（例如，检验数量为 40，频率数量为 50），则不能继续执行检验过程。 在这种情况下不能生成任何样品，而且必须减少频率数量。 样品数量 样品数量是检验数量中抽取的所有待检测样品的合计数量，以样品数量的单位表示。 在此字段中，它表示为一个固定数量。 Un. 样品数量的单位。 合格质量水平 为使整批物料量获得批准，测试样品必须达到批准的最小百分比。 例如，如果合格质量水平设置为 90，但已批准的百分比低于该值，则整批物料被拒收。 |