| # 检验的主数据设置 作为主数据设置的一部分，您必须定义： 不合格材料类型，对不合格进行分类。 严重程度，强调不合格的严重性。 材料审核板，负责评估 NCMR。 不合格的原因。 参数设置 要实施质量功能，请在已实施的软件组件 (tccom0100s000) 进程中选中质量管理 (QM) 复选框。 使用质量管理参数 (qmptc0100m000) 进程可定义和设置以下项。 勾选已实施不合格材料报告复选框，以实施 NCMR 功能。 系列的默认编号组代码用于生成 NCMR 编号。 默认系列的代码用来生成 NCMR 编号。 日志历史记录复选框用来跟踪对 NCMR 进行的更改。 数据设置 设置主数据： 使用不合格材料类型 (qmncm0101m000) 进程定义不合格材料的类型。 使用严重性 (qmncm0102m000) 进程定义不合格材料的严格性。 使用审核板 (qmncm0103m000) 进程为不合格材料定义材料审核板和材料审核板的所有者。 使用不合格原因 (qmncm0104m000) 进程定义不合格的原因。 |