| # 创建物理分解结构 (tscfg2210m000) 使用此进程以根据以下结构创建物理分解结构： 物料分解结构 制造状态结构 物料清单 (BOM) 注意 可以根据标准物料和定制物料创建物理分解结构。 相关主题 根据制造状态结构创建物理分解结构 根据物料分解结构创建物理分解结构 根据销售订单（行）创建物理分解结构 删除物理分解结构 登记呼叫 来源 选择所创建的新物理分解结构的来源。 选择下列选项之一： 物料分解结构 制造状态结构 物料清单 交货 使用此选项可以根据销售（售后）创建物理分解结构。 将生产物料清单的最终产品（属于销售订单）复制到物理分解结构。 如果选中此复选框，则可以使用选择范围组框中的字段，根据一系列安装组、物料或序列化物料创建物理分解结构。 对于此选择范围，将创建一个物理分解结构。 相关主题 根据销售订单（行）创建物理分解结构 安装组 将向其添加新建的物理分解结构的安装组。 注意 仅当在目标字段中选择安装组选项时，此字段才处于活动状态。 说明 代码的说明或名称。 创建时间 选择安装组范围时的起始时间。 创建时间 选择安装组范围时的结束时间。 自物料 一系列序列化物料中的第一个物料代码，其物理分解结构用于创建新的物理分解结构。 至物料 一系列序列化物料中的最后一个物料代码，其物理分解结构用于创建新的物理分解结构。 注意 仅插入物料清单的顶层物料，您即会获得整个物料清单。 说明 物料的名称或说明。 目标 选择所创建的新物理分解结构的目标。 允许值 链接至 序列化物料组 新建物理分解结构中的序列化物料所属的序列化物料组。 默认情况下，LN 将在服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程中使用为创建分解结构所依据的顶层物料定义的序列化物料组，但必须先定义一个序列化物料组。 注意 如果选中配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中的使用序列化物料组复选框，则必须填入此字段。 序列化物料组 序列化物料组的说明或名称。 服务部门 负责针对新生成的物理分解结构中的序列化物料执行服务和维修活动的服务部门。 服务部门 服务部门的说明或名称。 交货时间 服务机构交付物料的日期和时间。 交货日期用于计算保修的终止日期（如果服务机构或其经销商提供保修）。 检查有效性 如果选中此复选框，则可输入对物料的分解结构条款进行有效性检查的日期。 注意 仅当在来源字段中选择物料分解结构时，此复选框才处于活动状态。 生效时间 对服务物料的分解结构条款进行有效性检查的日期。 注意 如果选中检查有效性复选框，则可在此字段中输入日期。 生成样本序列号 在根据物料分解结构创建物理分解结构时，如果选中此复选框，则为新序列化物料生成的序列号将被标记为样本序列号。 这些序列号以后会被替换为实际序列号。 注意 仅当在来源字段中选择物料分解结构时，此字段才处于活动状态。 仅考虑已完成的生产订单 如果选中此复选框，仅处理已完成的生产订单以创建物理分解结构。如果清除此复选框，处理所有生产订单以创建物理分解结构。 注意 仅当您在来源字段中选择制造状态结构选项时，才会启用该字段。 处理报告 处理报告 错误报告 错误报告 |