| # 预防性维修方案行 (tsspc1131m000) 使用此进程以创建和维护为序列化物料生成维修计划所依据的预防性维修方案行。 方案可以为： 基于使用。 示例：在 10000 千米之后或在轮胎断面低于 3 毫米之后，执行维修。 基于时间。 示例：一年 12 次。 基于时间和预先定义的模式。 示例：两个月后执行小型维修，三个月后执行大范围维修，五个月后执行小型维修。 相关主题 服务检验和预防性维修方案 维修方案 维修方案的系列代码。 说明 代码的说明或名称。 行号 维修方案的行号。 每一行都使用 LN 所生成的唯一编号来标识。 默认情况下，LN 会将现有的编号增加预先定义的值。 但是，可以更改该值。 说明 代码的说明或名称。 类型 维修方案行的类型。 允许值 Type 计量类型 计量类型的代码。 注意 仅适用于基于使用的方案行。 说明 代码的说明或名称。 特定位置 如果选中此复选框，则维修方案行特定于物料的位置。 注意 仅适用于基于使用的方案行。 位置 物料的位置代码。 注意 仅当选择特定的位置时才适用。 说明 代码的说明或名称。 参考活动 从中生成计划活动的参考活动。 说明 代码的说明或名称。 特定子物料 如果选中此复选框，则维修方案行适用于特定子物料。 子物料 为其生成维修计划的子物料。 生命周期内 如果选中此复选框，则会在物料的已定义生命周期内生成计划活动。 可以在服务物料数据 (tsmdm2100m000) 进程中定义该生命周期。 周期性 如果选中此复选框，则会在指定的日期范围内连续生成计划活动。 频率 要执行参考活动的次数。 时间频率单位 用于表示频率的单位。 |