| # 更新物理分解结构 如果必须继续拧维修的物料没有可用的 PBS，则可以创建一个新的 PBS。 您可以使用以下进程中“操作”菜单中的创建物理分解结构信息，创建和更改物理分解结构： 服务订单实际材料成本 (tssoc2121m000) 进程。 部件行 (tsmsc1110m000) 进程。 工作单材料资源 (tswcs4110m000) 进程。 注意 仅当选中配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中的物理分解结构更改复选框时，此选项才可见。 您可以在物理分解结构 (PBS) 中登记和处理对父物料的子物料进行的多项更改。 所有更改都会合并到一个分解结构层，并会在核准之后同时更新到 PBS 中。 合并到一个 PBS 的更改集会分组为一个更改编号。 对现有 PBS 应用新更改后，会创建新的更改编号，并且会将现有的物理分解结构复制到物理分解结构更改中。 完成更改处理后，可以关闭物理分解结构更改。 物理分解结构 - 更改 可以在物理分解结构更改 (tscfg2140m000) 和物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程中登记和维护物理分解结构更改。 您可以使用物理分解结构更改 (tscfg2140m000) 进程查看和维护现有 PBS 的（父）物料，而对现有 PBS 的组件关系进行的更改必须得到维护。 每项更改都会以唯一的一个变更编号进行记录。 基于新的更改订单编号组和系列，Infor LN 会默认从配置参数中选取更改编号。 在物理分解结构更改 (tscfg2140m000) 进程中指定订单类型和订单编号字段，以将物理分解结构更改链接至服务订单、维修销售订单或工作单。 您可以使用物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程在组件层维护分解结构更改。 创建并保存页眉记录后，所有组件（包括子项）都会复制到行。 对于物理分解结构的每个位置编号，都会创建一个更改行。 更改处理过程中，在分解结构更改中可使用这些复制行，以便参考旧结构。 您可以使用物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程中的更改来源字段来指明更改原因。 动作字段表明并入行中的更改的类型。 如果多项更改都登记在同一个分解结构位置编号上，则会针对此位置创建多个行。 但是，每个更改源值允许有一个更改行。 你也可以使用物理分解结构 - 更改 (tscfg2640m000) 进程来登记和维护物理分解结构更改。 基于配置管理参数，可以自动、人工或通过 BOD 消息来创建物理分解结构更改。 自动创建 PBS 如果在配置控制参数 (tscfg0100m000) 进程中选中了自动从工作单更新复选框（对于工作单、服务订单和维修销售订单），则会实施物理分解结构更改。 在完成这些 SO、WO 和 MSO 过程中，Infor LN 会在物理分解结构更改 (tscfg2140m000) 进程中创建物理分解结构更改。 创建 PBS 时，Infor LN 会执行多层检查以确保对 PBS 中任何子项或父项都没有可用的未结 PBS。 如果有可用的，则不会创建 PBS。 在物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程中保存数据后，属于 PBS 父物料和序列号的组件/字段会复制到 物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程中。 在物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程中选中了从 PBS 复制复选框，并且会创建新的物理分解结构更改编号。 在物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程中状态设置为待安装和待删除的物理分解结构行会复制到物理分解结构更改 (tscfg2140m000) 进程中，并且您无法修改这些字段中的值。 对于物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程中的所有行，更改来源字段最初设置为未更改、动作字段设置为保留、更改状态设置为自由。 人工创建和 PBS 更改 可以使用物理分解结构 - 更改 (tscfg2640m000) 进程来人工创建 PBS。 您也可以使用物理分解结构 (tscfg2110m000) 进程中“操作”菜单中的创建物理分解结构更改选项来人工创建 PBS。 通过订单人工创建 PBS 后，会在物理分解结构更改 (tscfg2140m000) 进程中选中仅在核准分解结构更改后下达订单复选框。 只有在物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程中将动作字段设置为安装、替换和删除后，才可以修改物理分解结构行。 可以添加、修改物料/系列，或者从父物料分解结构中将其删除。 如果物料不是序列化物料，也可以修改新数量字段中的值。 仅当状态设置为自由时，才额可以修改行数据。 如果没有状态设置为自由的可用行（因为在物理分解结构更改过程中对同一个位置编号实施了多项更改），则必须为该位置编号创建新的分解结构更改行，以适应相应更改。 可以使用物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程中“操作”菜单中的安装、删除和替换选项以安装、删除或替换更改行。 如果从订单启动分解结构更改，则在订单完成前不允许人工更改。 如果更改来源设置为人工并且未核准或拒绝更改，则可以在物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程中恢复人工更改。 对于通过替换/安装选项已纳入结构的序列化物料，以下约束条件适用： 物料不能属于 PBS 物料不能被其他业务伙伴所有 物料不能存在于仓库中（如果出现这种情况，会请求仓库发料，将物料从仓库转移至顶层物料）。 不允许状态为待回收、已删除和已取代的序列化物料。 BOD 更改 基于 BOD 消息，可以在物理分解结构更改行 (tscfg2141m000) 进程中创建物理分解结构行，并且活动的 PBS 会复制到 PB 更改行。 |