| # 定义掩码段 在 掩码段 (tcibd4103s000) 进程中定义掩码段时，请注意以下几点： 段顺序 掩码长度 段类型 重置频率 段顺序 掩码中的段按段号顺序显示，段号不必连续。 LN 会生成段号 10、20、30 等。如果需要，可以更改默认段号。例如，可以输入段号 25，来定义一个可能出现在现有段 20 和 30 之间的新段。 掩码长度 定义掩码段时， LN 会在 掩码段 (tcibd4103s000) 进程中显示默认的段长度。可以改写某些段类型的默认段长度。 此外， LN 还会组合多个位置的掩码总长度。序列号的总长度等于段长度总和加上所用的分隔符数量。 下列最大长度可应用于序列号（取决于它们的用法）：
用法 | 最大掩码长度
序列号 | 30
批号 | 20
仓储标签 | 18
段类型 选择段类型时， LN 会启用您必须为该段输入的字段。如需详细资料，请参考 分段类型 字段帮助。 如果该段包含转换值，则必须选择 转换表 类型和转换表。转换表的段类型可确定该段中显示的信息（选项、Baan 字段或日期）类型。 重置频率 如果掩码包含 日期 类型段和 顺序 类型段，则可以指定 重置频率 。如果重置期间到期， LN 会将序号重置为 1。 此重置期间必须与您为日期段选择的期间相同。如果掩码包含多个日期段，则可以选择任何日期段期间作为重置频率。 相关主题 定义掩码 定义掩码示例 |