| # 配置管理模块 配置控制模块的范围是为客户、生产或规划部门提供有关资产配置、调用和安装基础方面的准确信息。 这些资产可以是客户所拥有的序列化物料，也可以是内部所有的设备。 配置控制模块包括多层配置结构定义和处理。 使用该功能可以： 说明如何建立配置或资产，如物理分解结构中所定义的资产组件或层。 为资产或组件定义保修。 此外，定义保修是否适用。 定义物料分解模板。 从销售或项目生成服务配置，在制造管理中生成生产物料清单，或作为序列化物料的物理分解结构直接添加到配置结构。 使用这些流程也可以复制定制物料。 将选定的生产物料清单复制为物料分解结构。 显示配置的图形概览。 更新物理分解结构 您可以在物理分解结构 (PBS) 中登记和处理对父物料的子物料进行的多项更改。 所有更改都会合并到一个分解结构层，并会在核准之后同时更新到 PBS 中。 合并到一个 PBS 的更改集会分组为一个更改编号。 将新的更改应用到现有 PBS 时，会创建新的变更编号并将现有物理分解结构复制到物理分解结构更改。 完成更改处理后，可以关闭物理分解结构更改。 核准-拒绝更改和更新物料分解结构 如果状态设置为自由，则可以更新/修改物理分解结构行。 已修改的行必须提交。 物理分解结构行的状态更改为待核准。所做的更改可以为已核准或已拒绝。 您可以将单个行的状态设置为待核准、已核准或已拒绝，或者可以在页眉层设置状态以将更改同时实施到所有行。 已取代的序列化物料 您可以替换物理分解结构的父物料、顶层物料或序列号。 更新父物料、顶层物料或序列号后，所有相关组件也会随之更新。 “旧”物料的状态更改为“已取代”，并且您无法再在 Infor LN 中使用此物料。 |