| # 更改工程物料清单 - 自动过程 如果要更改并核准工程物料的物料清单 (BOM)，您可以采用三种方式： 人工更改并核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅更改工程物料清单 - 人工过程。 人工更改工程物料清单 (EBOM)，并通过物料清单整体变更 (MBC) 来核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程。 通过物料清单整体变更更改并核准工程物料清单 (EBOM)。如需更多信息，请参阅下面的过程。 步骤 1. 工程物料 (tiedm0110m000) 如果需要，请在工程物料 (tiedm0110m000) 进程中定义新的工程物料，或使用复制车间生产物料清单至工程物料清单 (tiedm0205m000) 进程将现有的生产物料转移至工程数据管理模块 (EDM)。 步骤 2. 物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中定义新的物料清单整体变更 (MBC)。在步骤 3 中，必须将操作链接至物料清单整体变更 (MBC)。这些操作代表的是对（工程）物料所做的更改。从这方面来看，物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中的按操作定义“包括/不包括工程物料”复选框是重要的复选框： 如果清除按操作定义“包括/不包括工程物料”复选框，则链接至物料清单整体变更 (MBC) 的操作将会应用到为该物料清单整体变更 (MBC) 定义的物料。 如果选中按操作定义“包括/不包括工程物料”复选框，则必须为每项单独的操作定义要应用该操作的物料。 必须将物料链接至物料清单整体变更 (MBC) 或包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中的某项操作（请参阅步骤 4）。如果物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程或物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中的包括/不包括工程物料字段为包括，则包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程将会列出执行物料清单整体变更 (MBC) 或该操作的物料。如果物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程或物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中的包括/不包括工程物料字段为不包括，则包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程将会列出不执行物料清单整体变更 (MBC) 或该操作的物料。换句话说，将对所有物料执行物料清单整体变更 (MBC) 或该操作，但包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中列出的物料除外。 如果要对某项物料清单整体变更 (MBC) 实施核准过程，请选中物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中的更改管理控制复选框。必须使用数据管理子系统中的更改管理来执行核准过程。 步骤 3. 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择该物料清单整体变更 (MBC)，然后单击视图, 参考, 操作菜单中的物料清单整体变更操作。将启动物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程。可以定义一项或多项属于该物料清单整体变更 (MBC) 并将对工程物料执行的操作。可以区分的操作类型包括向工程物料的物料清单 (BOM) 添加、删除物料或替换其中的物料。 物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中的所有操作必须作用于物料复选框可以指明在特定物料发生更改前是所有的操作会影响该物料，还是只有部分操作会影响该物料。如果选中该复选框，则只能通过这些操作更改在包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中应用所有操作的物料。只应用部分操作的物料不会发生更改。如果清除该复选框，将通过这些操作更改在包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中应用所有操作的物料。但是，这些操作也将更改只应用部分操作的物料。必须对物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中的所有操作必须作用于物料复选框进行设置。 步骤 4. 包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 定义受链接至物料清单整体变更 (MBC) 的操作影响的物料。根据物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中的按操作定义“包括/不包括工程物料”复选框设置，必须按操作或按物料清单整体变更 (MBC) 对物料进行定义： 如果选中物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中的按操作定义“包括/不包括工程物料”复选框，则必须按操作对物料进行定义。为此，请在物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中选择相应的操作，然后单击视图, 参考, 操作菜单中的包括/不包括工程物料。将启动包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程。定义将应用该操作的工程物料。 如果清除物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中的按操作定义“包括/不包括工程物料”复选框，则必须按物料清单整体变更 (MBC) 对物料进行定义。为此，请在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择相应的物料清单整体变更 (MBC)，然后单击视图, 参考, 操作菜单中的包括/不包括工程物料。将启动包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程。定义将应用这些操作的工程物料。 如果物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程或物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中的包括/不包括工程物料字段为包括，则包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程将会列出执行物料清单整体变更 (MBC) 或该操作的物料。如果物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程或物料清单整体变更操作 (tiedm3120m000) 进程中的包括/不包括工程物料字段为不包括，则包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程将会列出不执行物料清单整体变更 (MBC) 或该操作的物料。换句话说，将对所有物料执行物料清单整体变更 (MBC) 或该操作，但包括/不包括工程物料 (tiedm3121m000) 进程中列出的物料除外。 步骤 5. 按物料清单整体变更生成工程物料 (tiedm3201m000) 请在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择相应的物料清单整体变更 (MBC)，然后单击视图, 参考, 操作菜单中的按物料清单整体变更生成工程物料。将启动按物料清单整体变更生成工程物料 (tiedm3201m000) 进程。集合受物料清单整体变更 (MBC) 操作影响的工程物料。您可以在按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 进程中查看工程物料的列表。 步骤 6. 核准将物料清单整体变更 (MBC) 用于工程环境 可以立即核准将物料清单整体变更 (MBC) 用于工程环境。为此，请在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择该物料清单整体变更 (MBC)，然后单击视图, 参考, 操作菜单中的核准将物料清单整体变更用于工程环境。必须通过单击“是”或“否”来确定是否处理物料清单整体变更 (MBC) 的工程物料清单 (EBOM) 更改，然后必须通过单击“是”或“否”来确定是否核准将物料清单整体变更 (MBC) 所做的工程物料修订用于工程环境。物料清单整体变更 (MBC) 的状态将从创建中更改为已被工程部门核准。 步骤 7. 更改管理控制 如果工程物料或 MBC 是受更改管理控制的，即，为工程物料或 MBC 选中了更改管理控制复选框，则必须首先在数据管理子系统中完成核准过程。否则，将不能按照下一步描述，核准物料清单整体变更 (MBC) 用于生产环境。 此时，在该过程中，必须决定是否执行各个步骤以定案工程数据（请参阅步骤 8），或使用处理物料清单整体变更 (tiedm3250m000) 进程同时执行所有的步骤（请参阅步骤 9）。 步骤 8. 定案工程数据的各个步骤 执行下面各个步骤以定案工程数据： 请在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择相应的物料清单整体变更 (MBC)，然后单击视图, 参考, 操作菜单中的处理工程物料清单更改。将启动处理工程物料清单更改 (tiedm3205m000) 进程。如果运行该进程，将执行链接至物料清单整体变更 (MBC) 的操作，从而生成修改后的工程物料清单 (EBOM)。 请在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择相应的物料清单整体变更 (MBC)，然后单击视图, 参考, 操作菜单中的核准将物料清单整体变更用于生产环境。物料清单整体变更 (MBC) 的状态将更改为已被生产部门核准。 如果 MBC 包含尚未存在修订的工程物料，则必须在工程物料与标准（或定制）物料的关系 (tiedm1101m000) 进程中定义关系。 请在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择相应的物料清单整体变更 (MBC)，然后单击视图, 参考, 操作菜单中的按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据。会启动按物料清单整体变更生成工程物料清单副本数据 (tiedm3235m000) 进程。在该进程中，可以输入一个或多个物料清单整体变更 (MBC) 编号。如果单击“生成”，将集合受物料清单整体变更 (MBC) 影响的工程物料的工程物料清单 (EBOM) 数据，并将其置于缓冲区中进行复制。 请在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择相应的物料清单整体变更 (MBC)，然后单击视图, 参考, 操作菜单中的结束物料清单整体变更 (MBC)。将启动定案工程数据 (tiedm3240m000) 进程。工程物料清单 (EBOM) 数据将被复制到生产物料中。 继续执行步骤 10。 步骤 9. 处理物料清单整体变更 (tiedm3250m000) 使用处理物料清单整体变更 (tiedm3250m000) 进程执行所有的步骤，以便同时定案工程数据。在该进程中，可以通过选中相关的复选框执行下列操作： 处理工程物料清单 (EBOM) 更改，即执行物料清单整体变更 (MBC) 操作。 核准将新的修订用于生产环境。 生成工程物料清单 (EBOM) 副本数据。 定案工程数据。 单击处理，以处理物料清单整体变更 (MBC)。继续执行步骤 10。 步骤 10. 存档工程数据 (tiedm1250m000) 您可以根据需要在存档工程数据 (tiedm1250m000) 进程中存档工程物料数据。 注意 如果选中工程数据管理参数 (tiedm0100m000) 进程中的“人工修订编号”复选框，则必须人工输入物料清单整体变更 (MBC) 的修订编号。为此，请在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择该物料清单整体变更 (MBC)，然后单击按物料清单整体变更列出的工程物料。在按物料清单整体变更列出的工程物料 (tiedm3122m000) 进程中双击相关的工程物料，然后输入所需的修订编号。 注意 您可以通过在物料清单整体变更 (tiedm3110m000) 进程中选择 MBC，然后从视图, 参考, 操作菜单中单击重置物料清单整体变更状态，来重置 MBC 状态。 相关主题 工程数据管理模块摘要 更改工程物料清单 - 人工过程 更改工程物料清单 (EBOM) - 半自动过程 工程物料 将工程物料复制到物料 定案工程数据 工程物料清单 工程数据管理模块 (EDM) 中的单元有效性 |